Data/hora: 12/06/2024 02:16:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	23/05/2003	
Data da última atualização: 	23/05/2003	
Autoria: 	SILVA, R. B. da.	
Título: 	Compressibilidade e resistência ao ciscalhamento de um latossolo sob diferentes intensidades de uso na região dos cerrados.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	2002.	
Páginas: 	140 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal de Lavras, 2002.	
Conteúdo: 	O tráfego de máquinas em condições de umidade inadequada sobre os solos agrícolas, não respeitando a sua capacidade de suporte de carga, além de compactar, sempre causa o cisalhamento do solo, provocando alterações dos atributos físicos e mecânicos. Os efeitos desse tráfego e a deseinformação a respeito da capacidade de suporte de carga (CSC) das áreas agrícolas, aliada ao desconhecimento de propriedades físicas e, ou mecânicas que de fato possam predizer e não apenas constatar as alterações ocorridas, afeta a sustentabilidade da estrutura do solo. Portanto, utilizando um enfoque preditivo, este estudo teve como objetivo desenvolver modelos de compressibilidade em função da pressão de preconsolidação e de resistência ao cisalhamento do solo em função da tensão cisalhante máxima. Assim, foram avaliadas três áreas sob diferentes intensidades de usos, todas sobre um Latossolo Vermelho distrófico: a) uma área sob Cerradão, sem histórico de uso ou intervenção antrópica e que teve o papel de testemunha; b) uma área sob o sistema de plantio convencional, e c) uma área sob o sistema de plantio direto. O efeito do tráfego do rodado e a ação dos implementos sobre a pressão de preconsolidação foram avaliados na superfície (SP - 0,0 a 0,05 m), na profundidade média de trabalho dos implementos abaixo do dispositivo de tração (PMT-DT- 0,24 a 0,27 m) e na profundidade de trabalho, abaixo da soleira do implemento (PT-SI), em três épocas de amostragens: antes do preparo, depois da passada do rodado traseiro e depois da colheita. Para isto, utilizou-se o modelo de compressibilidade pressão de preconsolidação = 10 elevado (a+bU), o qual foi obtido pelo ajuste da pressão de preconsolidação em função da umidade (U). A avaliação da resistência do solo ao cisalhamento foi feita apenas em superfície (SP-0,0 a 0,05 m) utilizando a equação de Coulomb, que permitiu obter diferentes tensões cisalhantes máximas para cada umidade avaliada. Essas tensões foram ajustadas ao modelo Tensão cisalhante máxima = 10 elevado (a+bU), obtendo-se portanto a tensão cisalhante máxima para cada tensão normal avaliada. Em função das diferentes umidades (U) e tensões normais, ajustaram-se novas tensões cisalhantes máximas que foram obtidas a partir do  modelo multivariado. Os resultados encontrados evidenciaram que tanto a pressão de preconsolidação como tensão cisalhante máxima, permitiram avaliar a capacidade de suporte de carga do Latossolo Vermelho distrófico, podendo estas propriedades mecânicas ser indicadoras da sustentabilidade estrutural dos solos agrícolas. A pressão de consolidação variou em função da intensidade de uso, profundidades e épocas de amostragens. A tensão cisalhante máxima foi afetada, também, pelo uso, assim como pelo aumento dos teores de água e da tensão normal aplicada. Os modelos uni e multivariados, obtidos nos estudos de resistência do solo ao cisalhamento, mostraram-se eficazes na predição da tensão cisalhante máxima e na avaliação do efeito das diferentes intensidades de uso sobre essa propriedade mecânica. 	
Palavras-Chave: 	Compactação; Pressão de preconsolidação.	
Thesagro: 	Latossolo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (18452-1) - ADP - TS - -- - T 05/02 -  - 03.0000017 - DIS