Data/hora: 07/06/2024 17:25:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	03/09/2008	
Data da última atualização: 	03/09/2008	
Autoria: 	SILVA, R. M. da; SANTOS, C. A. G.	
Título: 	Estimativa da produção de sedimentos mediante uso de um modelo hidrossedimentológico acoplado a um SIG.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.5, p.520-526, set./out., 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O Kineros é um modelo hidrossedimentológico usado para se estimar a vazão e a produção de sedimentos em bacias urbanas e rurais. No presente trabalho, o modelo foi aplicado à bacia do rio Pirapama, localizada na zona litorânea do Estado de
Pernambuco, cujos resultados foram acoplados a um SIG com o objetivo de identificar, temporal e espacialmente, os principais locais em que o processo de erosão foi mais atuante na bacia do rio Pirapama. O modelo foi calibrado com dados diários de
1990 a 2001 de dois postos pluviométricos. Através do acoplamento dos resultados da modelagem no SIG, foi possível a identificação das principais áreas susceptíveis ao processo erosivo. Os resultados da produção de sedimentos na bacia mostraram que os planos com maior produção produziram mais de 200 t ha  ano , perfazendo o total de 653.079 t, correspondentes a uma área de 67,87 km  (11,3% da área total da bacia) revelando, assim, que grande parte da bacia é realmente susceptível
ao processo de erosão. Este trabalho mostra que o modelo Kineros é viável para bacias maiores que 100 km² e o seu acoplamento ao SIG é de grande valia para a identificação e análise das principais áreas de produção de sedimentos na bacia deste rio podendo ser, assim, considerado ferramenta promissora para simulação da produção de sedimentos em bacias hidrográficas do nordeste brasileiro.
	
Palavras-Chave: 	Bacia Pirapama; Kineros; Modelagem; modelo físico.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (21576-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS