Data/hora: 03/06/2024 15:33:13

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 12/03/2019
Data da última atualização: | 09/10/2023
Autoria: | ANDRÉ, A. C. L.; SILVA, R. T.; SILVA, K. C. D. da; SILVA, P. T. de S. e; AMORIM, M. C. C. de.
Afiliação: | ANDREZA CARLA LOPES ANDRÉ; RODRIGO TORRES SILVA; KESSIA CAROLINE DANTAS DA SILVA; PAULA TEREZA DE SOUZA E SILVA, CPATSA; MIRIAM CLEIDE CAVALCANTE DE AMORIM.
Título: | Avaliação da biodegradabilidade anaeróbia de efluente de acerola verde.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BAIANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 5., 2018, Juazeiro, BA. O Saneamento no Semiárido: modelo de gestão e promoção de tecnologias apropriadas - anais. Juazeiro: UNIVASF: ABES-BA, 2018.
Páginas: | p. 1879-1884.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A agroindústria aceroleira gera efluentes com elevada carga orgânica, portanto, um poluidor em potencial. O objetivo deste estudo é avaliar a biodegradabilidade anaeróbia desse efluente em termos da demanda química de oxigênio e produção de metano. Os ensaios de biodegradabilidade tiveram duração de 288h e foram realizados por meio de frascos reatores utilizando tratamentos com diferentes concentrações de DQO (T1=4g O2.L-1, T2=8g O2.L-1 e T3=12g O2.L-1) e lodo anaeróbio (5 g.L-1). Foram realizadas análises de demanda química de oxigênio, ácidos graxos voláteis, pH e alcalinidade. Conclui-se que nenhum dos tratamentos apresentou capacidade de tamponamento, devendo portanto haver correções constantes de pH. No entanto, todos os tratamentos proporcionaram significativas remoções de DQO, T1 e T2 apresentaram as maiores remoções (89 e 90%, respectivamente) às 192h. Houve relação entre concentração de demanda química de oxigênio aplicada e condições ambientais, onde quanto maior a DQO, mais inadequadas tornaram-se as condições ambientais. Embora tenha apresentado a menor produção de metano às 288h, T1 obteve maior rendimento de metano (42,5%). A avaliação da biodegradabilidade mostrou que o efluente estudado apresentou significativa degradabilidade anaeróbia principalmente para a remoção de carga orgânica.
Palavras-Chave: | Agroindústria; Biodegradabilidade anaeróbia; Biodigestão; Carga orgânica; Efluente; Metanogênica.
Thesagro: | Acerola.
Thesaurus Nal: | Malpighia emarginata.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1106919/1/Avaliacao-da-biodegradabilidade-anaerobia-de-efluente-de-acerola-verde-2018.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (58120-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS