Data/hora: 05/06/2024 04:39:39

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 21/07/2009
Data da última atualização: | 21/07/2009
Autoria: | COSTA, C. S.; RODRIGUES, J. J. V.; CAVALCANTI, A. C.; MARINHO, L. B.; ALMEIDA NTO, L. A.; SILVA, T. J. A.
Título: | Água disponível em um Neossolo Quartzarênico após adição de um condicionador mineral do solo.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Revista brasileira de engenharia agrícola e ambiental, v.13, n.4, p.524-530, 2009.
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Capacidade de campo; Ponto de murcha permanente; Retenção e disponibilidade de água.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (22820-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS