Data/hora: 06/06/2024 18:14:07

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 29/05/2007
Data da última atualização: | 29/05/2007
Autoria: | SANTANA, G. da S.; COELHO, E. F.; SILVA, T. S. M. da; RAMOS, M. M.
Título: | Relação entre potássio na solução do solo, umidade e condutividade elétrica aparente do solo.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.11, n.2,p.142-151, mar/abr.2007.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD ROM
Conteúdo: | Através de modelos que relacionam umidade (q), condutividade elétrica aparente do solo (CEa) e condutividade elétrica da solução do solo (CEw), objetivou-se avaliar, para condição de laboratório, a viabilidade de se estimar a concentração de potássio na solução do solo (K), para solos de classe textural franca (CTf) e franco-arenosa (CTfa). Cinco soluções de cloreto de potássio, referentes a cinco condutividades elétricas (1,0, 2,5, 4,0, 5,5 e 7,0 dS m-1), foram aplicadas sobre o solo acondicionado em colunas de PVC, de forma a se obter cinco q do solo (17,0 ± 1,4, 19,0 ± 1,8, 21,4 ± 2,2, 23,4 ± 2,2 e 26,0 ± 3,0%, em volume). Efetuaram-se leituras de q e CEa com um aparelho de reflectometria no domínio do tempo (TDR) e se extraiu solução do solo com extrator de cápsula de cerâmica, para determinar a CEw e o K. Três modelos foram ajustados aos dados, por meio de planilha eletrônica. É viável estimar a concentração de K na solução do solo, a partir de q e CEa, para condição de laboratório, por meio dos modelos de Rhoades et al. (1976), Vogeler et al. (1996) e Mualen & Friedman (1991), adaptados com uma relação entre CEw e K do tipo potência, nas faixas de 0 a 60 e 0 a 120 mg L-1, para solos de CTf e CTfa, respectivamente.
Palavras-Chave: | Concentração iônica; Manejo da fertirrigação; TDR.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)

Exemplares:

CNPA - (18402-1) - ADP - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS
CNPMF - (24534-1) - UPC - AP - DD - Publicação digital -  -  - DIS