Data/hora: 17/06/2024 17:50:27

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 28/03/2005
Data da última atualização: | 06/01/2010
Autoria: | ASSIS, O. B. G.; SILVA, V. L.
Título: | Caracterização estrutural e da capacidade de absorção de água em filmes finos de quitosana processados em diversas concentrações.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Polímeros: Ciência e Tecnologia, São Carlos, v. 13, n. 4. p. 223-228, 2003.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Filmes finos de quitosana (média massa molecular) foram produzidos a partir de soluções precursoras em diversas concentrações e caracterizados com respeito à estrutura e grau de absorção de água. Os filmes foram obtidos por adsorção sobre lâminas de vidro previamente funcionalizadas (técnica de automontagem). Análises por microscopia eletrônica de varredura e de força atômica revelaram espessuras fracamente relacionadas à concentração do polissacarídeo, com espessuras não superiores a 25-30 nm e caracterizados por estrutura de nano poros. A afinidade por água indica, por sua vez, forte dependência com um comportamento do tipo exponencial com a concentração de quitosana. Testes comparativos em solução tampão também foram realizados demonstrando comportamento diverso ao obtido com água.
Palavras-Chave: | Automontagem; filmes finos; hidrofilicidade; polímero natural; Quitosana.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8770-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00115 -  - 2003.00115 - DIS