Data/hora: 30/05/2024 02:19:14

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 05/05/2004
Data da última atualização: | 05/05/2004
Autoria: | SILVA, W. S. B. da.
Título: | Uso de imagens Radarsat-1 para fins de mapeamento de uso da terra e cobertura do solo
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | 2002.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Série: | (INPE-10432--TDI/924).
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto)- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2002.

Conteúdo:

A utilização de dados de sensoriamento remoto provenientes de sistemas de radar vem se tornando cada vez mais freqüente nos trabalhos de mapeamento de uso da terra e cobertura do solo. Estes dados têm servido como fonte de informação para diversas aplicações relacionadas com este tema, que vão desde a análise e mapeamento de padrões urbanos, detecção de povoados, detecção de mudanças, até trabalhos mais detalhados relacionados à estimativa de população e à interpretação de características socioeconômicas de áreas urbanas. Neste contexto, este trabalho se propôs a avaliar a
potencialidade das imagens RADARSAT-1 (Modos Standard e Fine, em tomadas descendentes e ascendentes) para a identificação de alvos relacionados com o uso da terra e cobertura do solo em uma região de ambiente tropical urbano, analisando os resultados obtidos em função dos  parâmetros do sensor e dos alvos. A área selecionada é a cidade de Manaus, no Estado do Amazonas. A metodologia utilizada envolveu as seguintes etapas: 1) Pré-processamento; 2) Interpretação e; 3) Avaliação dos
Parâmetros que Influenciaram na Discriminação dos Alvos. A etapa de préprocessamento
consistiu basicamente na correção geométrica dos dados e na aplicação de filtros para a redução do ruído speckle. Na etapa de interpretação foi feita uma análise visual das imagens a fim de se identificar os alvos relacionados com uso da terra (áreas industriais, comerciais, residenciais, agrícolas, etc.) e cobertura do solo (vegetação, drenagens, etc),
sendo levados em conta os seguintes elementos de interpretação: tom, textura, tamanho, forma, padrão e contexto. Na etapa de análise dos resultados, foram observadas as influências que os diferentes parâmetros do sistema sensor e dos alvos tiveram sobre a extração das informações. Nesta análise, foram levados em conta os seguintes parâmetros do sistema sensor: Azimute de Visada, Ângulo de Incidência e Resolução Espacial. A análise dos resultados mostrou que, de uma forma geral, o tom e a textura foram elementos particularmente importantes nas imagens devido à associação
destes com a rugosidade da superfície e a constante dielétrica, parâmetros dos alvos que influenciam diretamente no retroespalhamento do sinal do radar. Quanto aos parâmetros do sensor considerados, comprovou-se a influência destes na intensidade do sinal de retorno do radar e que os mesmos devem ser, necessariamente, levados em conta na interpretação de imagens. O azimute de visada, sobretudo, mostrou-se essencial na análise do efeito cardinal, onde se observou que o posicionamento dos alvos na direção
perpendicular à iluminação do sensor favoreceu o realce das feições ou, do contrário, a atenuação destas. Como produto final desta pesquisa, obteve-se um mapa com a distribuição espacial de unidades de uso da terra e cobertura do solo para a região de Manaus em uma escala de semi-detalhe. Espera-se que a pesquisa possa contribuir para o conhecimento de uso da terra e cobertura do solo da área de estudo, podendo servir como base ou complemento para outros estudos afins.

Thesagro: | Sensoriamento Remoto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (21347-1) - ADP - TS - -- - T 48/02 -  - 04.00074 - DIS