Data/hora: 10/06/2024 02:54:06

Biblioteca(s): | Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 14/08/2012
Data da última atualização: | 15/08/2017
Autoria: | SILVA, B. M.; OLIVEIRA, G. C. de; SERAFIM, M. E.; SILVA JÚNIOR, J. J. da; COLOMBO, A.; LIMA, J. M. de.
Afiliação: | Bruno Montoani Silva, Universidade Federal de Lavras/Departamento de Ciência do Solo; Geraldo César de Oliveira, Universidade Federal de Lavras/Departamento de Ciência do Solo; Milson Evaldo Serafim, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; João José da Silva Júnior, Ufla/Departamento de Engenharia; Alberto Colombo, Ufla/Departamento de Engenharia; José Maria de Lima, Universidade Federal de Lavras/Departamento de Ciência do Solo.
Título: | Acurácia e calibração de sonda de capacitância em Latossolo Vermelho cultivado com cafeeiro.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 47, n. 2, p. 277-286, fev. 2012.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Accuracy and calibration of capacitance probe in a Rhodic Ferralsol planted with coffee.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi determinar a acurácia da sonda de multisensores de capacitância "Delta?T Profile probe PR2/6", na avaliação do conteúdo de água do solo com uso de calibrações padrão do fabricante, realizar a calibração para condições específicas de locais e profundidades de amostragem do solo e obter coeficientes de calibração para medições acuradas em tempo real. Em janeiro de 2010, foram coletadas amostras de solo com estrutura preservada a diferentes profundidades, nas linhas de plantio do cafeeiro e nas entrelinhas. As análises foram realizadas em laboratório, com o sensor ML2x Theta probe. Após a obtenção das leituras do sensor, o teor de água foi determinado por meio do método gravimétrico. Foram utilizadas amostras de Latossolo Vermelho distrófico muito argiloso. As calibrações padrão do fabricante (mineral e orgânica) não não se mostraram adequadas para emprego nas condições de manejo (locais e profundidades de amostragem) avaliadas. Na impossibilidade de averiguar a acurácia obtida pelo método recomendado pelo fabricante, o uso de ajustes de regressão linear ou da ferramenta Solver mostrou-se útil no processo de calibração. São necessárias apenas duas equações de calibração para avaliação do teor de água das situações contrastantes de manejo.
Palavras-Chave: | Constante dielétrica; Delta-T Profile probe PR2/6 (Sonda); FDR probe; Soil dielectric constant; Weathered soils.
Thesagro: | Água do solo; Coffea arabica; Latossolo vermelho; Umidade do solo.
Thesaurus Nal: | Soil management; Soil water.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/63750/1/Acuracia-e-calibracao....pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (53390-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPS-UEPR - (3087-1) - ADD - AP - PP - 633.73 - S586a - 2017.03645 - DIS