Data/hora: 03/06/2024 15:40:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Trigo.	
Data corrente: 	21/01/2015	
Data da última atualização: 	26/06/2017	
Autoria: 	PIRES, J. L. F.; CORASSA, G. M.; RAMBO, A. C.; KERBER, L.; PASINATO, A.; DALMAGO, G. A.; SILVA JUNIOR, J. P. da; SANTI, A.; SANTI, A. L.; GUARIENTI, E. M.; CUNHA, G. R. da; STRIEDER, M. L.; FOCHESATTO, E.	
Afiliação: 	JOAO LEONARDO FERNANDES PIRES, CNPT; GEOMAR MATEUS CORASSA, MESTRANDO UFSM; ALMIR CÉSAR RAMBO, COTRIJAL; LEONARDO KERBER, COTRIJAL; ALDEMIR PASINATO, CNPT; GENEI ANTONIO DALMAGO, CNPT; JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR, CNPT; ANDERSON SANTI, CNPT; ANTÔNIO LUIS SANTI, UFSM; ELIANA MARIA GUARIENTI, CNPT; GILBERTO ROCCA DA CUNHA, CNPT; MERCIO LUIZ STRIEDER, CNPT; ELIZANDRO FOCHESATTO, MESTRANDO UFRGS.	
Título: 	Aplicação de nitrogênio a taxa variável em cultura de trigo: estudo de caso na Unidade Piloto de Agricultura de Precisão de Não-Me-Toque, RS.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: BERNARDI, A. C. de C.; NAIME, J. de M.; RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; INAMASU, R. Y. (Ed.). Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. Brasília, DF: Embrapa, 2014. Cap. 26, p. 287-294.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O uso de sensores ópticos ativos como ferramenta para a definição da dose de nitrogênio a ser aplicada em cobertura na cultura do trigo é tecnologia disponível e em uso no Brasil. Com o objetivo de realizar o manejo sitio específico da adubação nitrogenada em cobertura na cultura do trigo utilizando-se sensor óptico ativo, foi realizado um estudo de caso na Unidade Piloto da Rede de AP em Não-Me-Toque, RS, na safra 2012. No momento da aplicação de nitrogênio em cobertura, a área foi dividida em dois talhões: um com aplicação a taxa fixa e outro a taxa variável. Foi utilizado equipamento comercial dotado de sensor óptico ativo para aplicação em taxa variável. A área foi monitorada antes e depois da aplicação de nitrogênio por meio de GreenSeeker®. Os resultados indicaram que o equipamento utilizado apresenta agilidade e flexibilidade na variação da dose de nitrogênio aplicada, configurando-se como uma ferramenta importante para o manejo sítio específico em trigo. Entretanto, há oportunidade para melhoria na estratégia de aplicação de N a taxa variável. Outros fatores, além da leitura de NDVI, podem ser levados em consideração para a aplicação em taxa variável. É necessário, por exemplo, considerar a 'dose máxima' para cada cultivar em função da resposta no rendimento de grãos e suscetibilidade ao acamamento.	
Palavras-Chave: 	NDVI; Taxa variável; Triticum aestivum L; Variable rate.	
Thesaurus Nal: 	precision agriculture; wheat.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/116172/1/2014-LV-agricultura-de-precisao-p287.pdf	
Registro original: 	Embrapa Trigo (CNPT)	
Exemplares: 	CNPT - (42792-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS