Data/hora: 14/06/2024 17:20:46

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 29/04/2002
Data da última atualização: | 29/04/2002
Autoria: | SILVEIRA, E. P.; COSTA, G. K.
Título: | Calibração do Determinador Universal de Umidade para Semente de Colza
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.23, n.12, p.1381-1386, dez. 1988
Idioma: | Português
Conteúdo: | Trabalho realizado em 1985, com sementes de colza, com o objetivo de padronizar peso da amostra, compressão, espessura e fatores de correção. Fez-se o teste de umidade com o equipamento Universal modelo SE 1015 (UMT). Foram utilizadas sementes da cultivar CTC 4, pesando 20, 30, 40 e 50 g, repetidas dez vezes e submetidas a compressões diversas, de modo a se obterem espessuras da massa de sementes de 0,650 a 0,175 polegadas, com intervalos de 25 divisões de micrômetro para obter os valores de umidade. Foram identificadas, corri o auxilio de análises de variância, as combinações 20/0,300 a 20/0,175 como as mais adequadas a esse tipo de teste. Posteriormente, corri a combinação 20/0,175 foram feitas 20 determinações de umidade em amostras diferenciadas quanto a este fator, simultaneamente no Universal e em estufa a 105 ± 30C durante 24 horas (método padrão). A elevada correlação (r = 0,96) entre as observações pareadas permitiu, por análise de regressão, estabelecer a equação ajustada y = -4,424 + 0,745 x, aferir a sua variabilidade, e obter os teores estimados de umidade em estufa, com os correspondentes intervalos de confiança a 95% e 99% de probabilidade, para todos os valores da escada de umidade do aparelho testado, com intervalos de 0,5%.
Palavras-Chave: | oleaginosas; unidades de pressão.
Thesagro: | Brassica Napus.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (22076-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 -  - DIS