Data/hora: 01/06/2024 05:59:23

Biblioteca(s): | Embrapa Solos / UEP-Recife.
Data corrente: | 21/09/2017
Data da última atualização: | 21/09/2017
Autoria: | NUNES FILHO, J.; SOUSA, A. R. de; MAFRA, R. C.; JACQUES, F. de O.
Título: | Efeito do preparo do solo sobre as perdas por erosão e produção de milho num podzólico vermelho-amarelo eutrófico em Serra Talhada (PE).
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, SP, v. 11, n. 2, p. 183-186, maio/ago. 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O texto mostra que os efeitos do preparo do solo sobre as perdas por erosão e produção de milho foram estudados num podzólico vermelho-amarelo eutrófico do Campo Experimental de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, através dos tratamentos: preparo a enxada, gradagem, aração e gradagem, duas arações e gradagem, sulcagem e plantio direto. Utilizaram-se talhões experimentais com 1.000 m2 (20x50m) cada um acoplado a um conjunto de tanques coletores de enxurrada. Resultados de oito anos mostram que as maiores perdas médias anuais de solo e água, 1,992 t/ha e 76,84 mm, respectivamente, ocorreram no solo duas vezes arado e gradeado. As menores perdas ocorreram com plantio direto, representando reduções de 94 % nas perdas de solo e 42% nas de água, em relação ao tratamento de duas arações e gradagem. O uso do arado contribuiu para aumentar as perdas de solo e de água em 4,0 e 1,4 vezes, respectivamente, em ralação à erosão verificada com uma única gradagem. A produtividade mais elevada de milho em grãos, 2.177 kg/ha, foi obtida no solo preparado com duas arações e gradagem e a menor, 1.240 kg/ha, no plantio direto. O tratamento com uma gradagem propiciou um decréscimo de rendimento de 12%, em comparação com o preparo de duas arações e gradação.
Palavras-Chave: | Conservação e manejo.
Thesagro: | Água; Solo.
Thesaurus Nal: | Soil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos / UEP-Recife (CNPS-UEPR)
Exemplares: | CNPS-UEPR - (3385-1) - ADD - AP - PP - 631.422 - N972e - 2017.03853 - DIS