Data/hora: 03/06/2024 13:12:06

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 07/06/2005
Data da última atualização: | 30/05/2018
Autoria: | SOUZA, C. M. A. de; QUEIROZ, D. M. de; MANTOVANI, E. C.; CECON, P. R.
Afiliação: | EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.
Título: | Efeito da colheita mecanizada sobre a qualidade de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.).
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, v. 27, n. 1, p. 21-29, 2002.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os efeitos da taxa de alimentação, da rotação do cilindro trilhador, da umidade de colheita e do período de armazenamento Sobre a qualidade de sementes de feijão colhidas mecanicamente foram estudados. Para avaliar a qualidade das sementes colhidas pela colhedora, trabalhando em três velocidade de deslocamento (4, 7 e 10 km h-1), três constituições de leira (4, 7 e 10 linhas de plantio) e dois teores de umidade (10,65 +/- 0,25% e 14,10 +/- 0,81% b.u.), com duas rotações do cilindro trilhador (420 e 540 rpm), foram realizados os testes de pureza, dano mecânico, germinação e vigor de sementes. As sementes com 14,10% de teor de umidade, trilhadas com rotação do cilindro trilhador de 420 rpm apresentaram maior porcentagem de pureza, de germinação e de vigor, e menor índice de dano mecânico. O aumento da taxa de alimentação da colhedora proporcionou diminuição no índice de danos mecânicos e aumento da porcentagem de pureza, de germinação e de vigor das sementes de feijão. O período de armazenamento das sementes de feijão por 180 dias não influenciou a queda da germinação.
Palavras-Chave: | Colhedora; Trilha.
Thesagro: | Dano Mecânico.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (17640-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS