Data/hora: 18/06/2024 14:07:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	07/06/2005	
Data da última atualização: 	30/05/2018	
Autoria: 	SOUZA, C. M. A. de; QUEIROZ, D. M. de; MANTOVANI, E. C.; CECON, P. R.	
Afiliação: 	EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.	
Título: 	Efeito da colheita mecanizada sobre a qualidade de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.).	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, v. 27, n. 1, p. 21-29, 2002.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os efeitos da taxa de alimentação, da rotação do cilindro trilhador, da umidade de colheita e do período de armazenamento Sobre a qualidade de sementes de feijão colhidas mecanicamente foram estudados. Para avaliar a qualidade das sementes colhidas pela colhedora, trabalhando em três velocidade de deslocamento (4, 7 e 10 km h-1), três constituições de leira (4, 7 e 10 linhas de plantio) e dois teores de umidade (10,65 +/- 0,25% e 14,10 +/- 0,81% b.u.), com duas rotações do cilindro trilhador (420 e 540 rpm), foram realizados os testes de pureza, dano mecânico, germinação e vigor de sementes. As sementes com 14,10% de teor de umidade, trilhadas com rotação do cilindro trilhador de 420 rpm apresentaram maior porcentagem de pureza, de germinação e de vigor, e menor índice de dano mecânico. O aumento da taxa de alimentação da colhedora proporcionou diminuição no índice de danos mecânicos e aumento da porcentagem de pureza, de germinação e de vigor das sementes de feijão. O período de armazenamento das sementes de feijão por 180 dias não influenciou a queda da germinação.	
Palavras-Chave: 	Colhedora; Trilha.	
Thesagro: 	Dano Mecânico.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (17640-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS