Data/hora: 03/06/2024 15:51:19

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 03/09/2008
Data da última atualização: | 03/09/2008
Autoria: | SORANSO, A. M.; GABRIEL FILHO, A.; LOPES, A.; SOUZA, E. G. de; DABDOUB, M. J.; FURLANI, C. E. A.; CAMARA, F. T. da.
Título: | Desempenho dinâmico de um trator agrícola tilizando biodiesel destilado de óleo residual.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.5, p.553-559, set./out., 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Propôs-se, com este trabalho, avaliar o desempenho dinâmico de um trator agrícola funcionando com biodiesel destilado (50% etílico + 50% metílico) em função das proporções de biodiesel e diesel de petróleo (0 e 100%, 5 e 95%, 15 e 85%, 25 e 75%,
50 e 50%, 75 e 25% e 100 e 0%) respectivamente. O experimento foi realizado na área do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Campus de Jaboticabal, SP, localizado na latitude 21º 14? 28" S e longitude 48º 17?12" W. Utilizou-se um trator 4 x 2 TDA com potência de 73,6 kW (100 cv) no motor e um trator de lastro. O biodiesel utilizado foi produzido à base de óleo residual de fritura de alimentos, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com 7 tratamentos  e 5 repetições, totalizando 35 observações, e os resultados evidenciaram que a mistura biodiesel e diesel de petróleo influenciou significativamente as variáveis consumo horário volumétrico, consumo horário mássico, consumo de combustível por área trabalhada e consumo específico. Quando o trator operou com 100% de biodiesel (B100) o consumo específico aumentou em média 18% em relação ao diesel (B0).

Palavras-Chave: | consumo de combustível; mistura de combustíveis.
Thesagro: | Biocombustível.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (21581-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS