Data/hora: 03/06/2024 10:58:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	20/05/2008	
Data da última atualização: 	20/05/2008	
Autoria: 	GUARITÁ-SANTOS, A. J. M.; IMBROISE, D.; SOUZA, J. R. de; DUVERNEUIL, P.; FENOUILLET, B.	
Título: 	Utilização de carvão vegetal como eletrodo poroso percolado em reatores eletroquímicos: estudo da condutividade do leito granular de carvão ativado.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Brasil Florestal, Brasília, DF, v. 22, n. 78, p. 43-52, dez. 2003.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Realizou-se o estudo da condutividade de leitos granulares de carvão ativado de babaçu e coco da Bahia. Os valores determinados foram 4.9 W-1.m-1 (para a amostra de coco da bahia) e 2.5 W-1.m-1 (para babaçu). A metalização do leito granular foi realizada em um reator eletroquímico empregando um condutor de aço inoxidável e anodo de Ti/Ru.
	
Palavras-Chave: 	Carvão ativado; Eletrodo granular; Reator eletroquímico.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (42811-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS