Data/hora: 01/06/2024 07:26:54

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	17/03/2005	
Data da última atualização: 	27/10/2014	
Autoria: 	SOUZA, L. P. de.	
Título: 	Interceptação foliar de água pela cultura do milho em condições de irrigação de alta intensidade.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	2004.	
Páginas: 	38 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília, 2004.	
Conteúdo: 	O objetivo do presente estudo foi quantificar perdas de água devido ao processo de interceptação foliar de água (IF) pela cultura do milho quando submetido a aplicação de diferentes lâminas, via simulador de chuva de alta intensidade de aplicação. O experimento foi conduzido na Fazenda Água Limpa, de propriedade da Unviersidade de Brasília - UnB, situada no Distrito Federal. Foram instaladas seis parcelas na área interna do simulador, revestidas com lona plástica para impedir a infiltração da água não interceptada. As medidas iniciaram-se  após 44 dias da emergência das plântulas finalizando quando a cultura apresentava 103 dias após a emergência. Em cada dia de avalição as plantas foram submentidas a 4 diferentes lâminas de água (L), totalizando 56 observações ao final do experimento. Durante cada teste, foram medidos os seguintes parâmetros  climatológicos: temperatura do ar (T), umidade relativa (UR), e a velocidade do vento (vv), por meio de aparelhos portáteis instalados próximos a área experimental. O índice de área foliar  (IAF) foi calculado para cada dia da realização dos testes. Ao final do experimento, os dados de L, T, UR, VV e IAF foram submetidos a uma análise de regressão linear múltipla por meio do programa estatístico SAS. A análise estatística demonstrou  que dentre as variáveis estudadas somente a VV não influenciou significativamente a IF, tanto isoladamente como nas interações duplas e triplas. O modelo de regressão linear múltiplo ajustado considerou as variáveis independentes significativas L, T, UR e IAF sem haver interação entre elas, supondo a indepedência destes fatores. O modelo estatístico adotado apresentou um coeficiente  de determinação r² de 0,92 significando que 92% da variação da interceptação foliar de água pela cultura do milho pode ser explicada por estas variáveis independentes.	
Palavras-Chave: 	Irrigação por asperção; lâmina aplicada; Perda de água; Temperatura do ar; Zea mays L.	
Thesagro: 	Umidade Relativa.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (25754-1) - ADD - TS - -- - T013/04 - SOU - T013/04 - DIS