Data/hora: 01/06/2024 22:05:30

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 26/10/2005
Data da última atualização: | 26/10/2005
Autoria: | SOUZA, R. A. F. de.
Título: | Análise de sondagens aqua sobre o Brasil e simulação da temperatura de brilho dos canais HSB a partir de informações do sensor airs.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | 2004. CD-ROM
Série: | (INPE-12282-TDI/985).
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Meteorologia) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos.

Conteúdo:

Este trabalho analisa o desempenho do sistema de sondagem AQUA (versões b-30 e c-
01) e do modelo ?Inversion Coupled with Imager? (ICI) para recuperar perfis de
temperatura e umidade sobre a região Amazônica, particularmente sobre o estado de
Rondônia, durante o experimento de campo ?DRY-TO-WET Large Scale Biosphere-
Atmosphere? (LBA) realizado nos meses de setembro e outubro de 2002. Além disso,
com a desativação do ?Humidity Sounder for Brazil? (HSB) buscou-se selecionar canais
do ?Atmospheric Infrared Sounder? (AIRS) sensíveis ao vapor d?água que sejam
representativos do comportamento espectral dos canais HSB e simular as temperaturas
de brilho desses canais a partir de informações dos canais AIRS selecionados, sob
condições de céu claro. Em outra etapa, foram utilizadas as temperaturas de brilho
simuladas para recuperar perfis de temperatura e umidade. Neste caso, os perfis foram
inferidos utilizando o modelo de inversão ICI com duas opções para perfil inicial (?firstguess?): a) banco climatológico de perfis ?TOVS Initial Guess Retrieval? (TIGR); b)
banco climatológico de perfis brasileiros CLASS1. Nas análises de desempenho dos
modelos de inversão observou-se que a inferência de perfis verticais de temperatura e
umidade sobre a região Amazônica foram melhor representadas pelo modelo ICI e pelas
análises do modelo de Previsão Numérica de Tempo (PNT) do Centro de Previsão de
Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do que pelo modelo de inversão da ?National
Aeronautics and Space Administration? (NASA). Os perfis de temperatura e de
umidade estimados pelo modelo ICI atingiram níveis de qualidade dentro das
especificações dos sensores, que prevêem erros de até 1,5 K para os perfis de
temperatura e de 1,5 g/kg para os de umidade. Por outro lado, os perfis recuperados pelo
modelo de inversão da NASA estão abaixo do nível de qualidade desejado que é de 1 K
para o perfil de temperatura e, aproximadamente, 1 g/kg para o perfil de umidade.
Análises teóricas mostraram que o comportamento espectral dos canais AIRS
selecionados e os canais 2 e 3 do HSB não é afetado quando se consideram: dois
diferentes ângulos de visada, ou diferentes faixas de latitudes. No entanto, para o canal
4 do HSB observou-se uma ligeira diferença quando diferentes latitudes são
consideradas nas análises. Assim, as simulações de temperatura de brilho para o canal 4
do HSB podem apresentar maiores erros à medida que os pixels utilizados nas
simulações se distanciam da faixa tropical. Além disso, observou-se que não é preciso
utilizar um grande número de canais AIRS para simular a temperatura de brilho dos
canais HSB e que as simulações podem ser aplicadas sobre áreas continentais. Os perfis
de temperatura e umidade recuperados pelo ICI com os bancos TIGR e CLASS1 e
usando apenas as informações dos canais em microondas no procedimento de inversão,
em geral, apresentam resultados similares e tendem a acompanhar o perfil da
radiossonda. No caso do perfil de umidade, a utilização do banco regional CLASS1
contribuiu na melhora dos resultados comparados com os do banco TIGR,
particularmente na baixa troposfera. Finalmente, sugere-se que as informações dos
canais AIRS que simulam a temperatura de brilho do HSB podem contribuir na melhora
da qualidade dos perfis inferidos pelo modelo de inversão da NASA, particularmente na
ausência de dados do sensor HSB.

Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (25343-1) - ADP - TS - -- - 27/04 -  - 05.00045 - DIS