Data/hora: 07/06/2024 05:43:34

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 07/04/2008
Data da última atualização: | 07/04/2008
Autoria: | SOUZA, R. R. de.
Título: | Construção de um susceptômetro AC autobalanceado e estudo de polímeros condutores eletrônicos por susceptibilidade magnética e ressonância magnética.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | São Carlos, 1998.
Páginas: | 174 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Carlos. Orientador: Prof. Dr. Cláudio José Magon.
Conteúdo: | Neste trabalho, é descrito uma ponte de indutâncias mútuas que pode ser usada para medidas automáticas de susceptibilidade magnética AC, em freqüências até 1 kHz. Este susceptômetro utiliza um novo e alternativo arranjo para o "probe". O conjunto de bobinas, mantido em temperatura ambiente, é movimentado de tal forma a posicionar a amostra no centro de cada uma das bobinas secundárias. A amostra, cuja posição não é fixa, tem sua temperatura controlada por um criostato de fluxo de Hélio. O acoplamento magnético do "probe" com materiais na vizinhança foi minimizado com o uso de uma blindagem magnética. Este "probe" tem uma sensibilidade de '10 POT.-7'emu com um campo magnético AC de 8 G rms e freqüência de 100 Hz. Neste trabalho, são apresentados também alguins resultados de susceptibildiade magnética AC, obtidos em supercondutores de alto 'T IND.c' e compostos intermetálicos de terras raras. A relação entre transporte de cargas e propriedades magnéticas, de poliparafenileno (PPP) dopado com 'FeCl IND.3' e poli(o-metoxianilina)(POMA) dopada com TFA e HCl, foi estudada utilizando as técnicas de Susceptibilidade Magnética AC (SMAC), Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) e Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Os resultados obtidos para o PPP foram interpretados em termos de três contribuições: presença do polaron paramagnético, cuja mobilidade aumenta com o aumento da temperatura; íons 'Fe POT.3+' coordenados em sítios de baixa simetria da molécula 'FeCl IND.3'; e íons 'Fe pot.3+' fortemente acoplados via interação de troca. A dependência com a temperatura do sinal de RPE da POMA pode ser entendido em termos da dinâmica dos polarons.O estreitamento da linha de RPE, devido a dopagem do material, pode ser explicada por dois processos diferentes. Em baixas temperaturas, predomina a interação de troca polaron-polaron, modulada pelas flutuações de spin. Em altas temperaturas o "motional narrowing" é provocado pelo aumento de mobilidade do polaron. Em temperaturas intermediárias, é observado um efeito anômalo: a largura de linha cresce abruptamente, produzindo um pico em torno de 220K. Este pico pode ser associado à contribuição não secular para a largura de linha. Acredita-se que o espalhamento do polaron por moléculas de oxigênio, promova um aumento no mecanismo de relaxação spin-rede. Os resultados de RMN para o 'ANTPOT 1 H' e 'ANTPOT 19 F' mostram que as componentes espectrais da largura de linha, são associadas com as fases amorfa e cristalina da POMA. neste material, a taxa de relaxação spin-rede do 'ANTPOT 1 H' aumenta mais de uma ordem de grandeza com a dopagem. Isto pode ser explicado por um mecanismo de relaxação envolvendo acoplamento hiperfino núcleo-polaron.
Palavras-Chave: | Magnetismo; Ressonância magnética.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (11128-1) - ADD - TS - -- - SOU -  - 2008.00018 - DIS