Data/hora: 25/05/2024 05:20:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	18/11/1997	
Data da última atualização: 	17/01/2023	
Autoria: 	GALVAO, C. de O.; SRINIVASAN, V. S.	
Título: 	Modelagem hidro-sedimentologica em microbacias.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE, 1., 1992, Recife, PE. Anais... Recife: Ed. Universitaria da UFPE, Grupo de Recursos Hidricos e Engenharia Ambiental, 1992. v.2, p.189-200.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Apresenta-se resutlados preliminares da aplicacao de um modelo chuva-escoamento-erosao a dados coletados na Bacia Experimental de Sume. O modelo utilizado, WESP, que simula o escoamento superficial e a producao de sedimentos, tem como base os processos de infiltracao, a hidraulica do escoamento superficial e a mecanica dos processos de erosao e deposicao, usa parametros distribuidos e produz simulacoes por evento. O modelo foi calibrado evento e evento usando registros de uma microbacia de aproximadamente 0,5 ha de area e completamente desmatada. Os resultados mostraram um ajuste satisfatorio aos dados observados e os parametros calibrados apresentaram uma dispersao considerada aceitavel. O modelo e uma ferramenta promissora para uso em pesquisas e aplicacoes.	
Palavras-Chave: 	Modelo; Paraiba; Recursos naturais; Sume.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Chuva; Erosão; Escoamento; Hidrologia; Microbacia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (3894-1) - ADD - PL - PP - 333.91009813 - S612a -  - DIS