Data/hora: 06/06/2024 15:37:12

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 13/01/2004
Data da última atualização: | 26/03/2004
Autoria: | STRECK, N. A.; SCHNEIDER, F. M.; BURIOL, G. A.
Título: | Aumento no aquecimento do solo solarizado com cobertura de túnel baixo e seu efeito sobre a produtividade de cenoura.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 5, n. 1, p. 25-30, 1997.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | A técnica da solarização é usada em regiões e períodos quentes e de elevada disponibilidade de radiação solar. Em períodos menos quentes a técnica não tem eficiência suficiente em condições de campo mas pode ser usada no interior das estufas, mantendo-as fechadas durante o tratamento. O objetivo do trabalho foi determinar o aumento do aquecimento do solo com o uso de um túnel baixo, cobrindo a parcela solarizada, em Santa Maria, RS.
Palavras-Chave: | Solarização; Túnel plástico.
Thesagro: | Cenoura; Temperatura do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)