Data/hora: 13/06/2024 13:07:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	13/10/2014	
Data da última atualização: 	13/10/2014	
Autoria: 	BELINI, U. L.; SAVASTANO JÚNIOR, H.; BARRERO, N. G.; SARTORI, D.; LEITE, M. K.; FIORELLI, J.; TOMAZELLO FILHO, M.	
Título: 	Painel multicamada com reforço de partículas de bambu.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 103, p. 421-427, set. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho avaliou a utilização de partículas de bambu (Bambusa vulgaris Schrad.) como reforço em painéis multicamadas de bagaço de cana-de-açúcar de baixa densidade (550 kg m-³), aglutinados com resina a base de óleo de mamona. O delineamento experimental consistiu na concepção dos painéis em camadas externas (CE) e interna (CI), variando-se a distribuição em tamanho de partículas e a dosagem de resina, com a inserção de partículas de bambu na camada CI. Os resultados indicaram que as partículas de menor granulometria, utilizadas nas camadas externas (CE) proporcionaram excelente acabamento superficial, sendo os valores de resistência à tração perpendicular e de inchamento superiores àqueles dos painéis confeccionados exclusivamente com bagaço de cana e similares a painéis de maior densidade (750 kg m-³). Como conclusão geral, a utilização de partículas para reforço permite a obtenção de painel leve com desempenho tecnológico satisfatório, com redução de custo de produto e, fundamentalmente, uma expressiva redução no uso do recurso fibroso adequando sustentavelmente o produto.	
Palavras-Chave: 	Bagaço de cana-de-açúcar; Bamboo; Fibrous reinforcement; Novos produtos; Painel de partículas; Particleboard; Reforço fibroso.	
Thesagro: 	Bambu.	
Thesaurus Nal: 	new products; sugarcane bagasse.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (52838-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS