Data/hora: 07/06/2024 06:29:59

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | MACEDO, A.; CRUVINEL, P. E.; TORRE NETO, A.; CRESTANA, S.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Construção e uso de um tomógrafo para investigação do interior de amostras com resolução micrométrica.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentacao: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentacao do XIX Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada. Águas de Lindóia, SP: UNIVAP-ID&ID, 1996.
Páginas: | p. 72-79.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A fisica de solos, ha decadas, vem se defrontando com problemas relativos ao comportamento da agua e dos solutos no solo. Do entendimento dos fenomenos correlatos e da solucao de tais problemas dependem a conservacao do meio ambiente e a sustentabilidade do desenvolvimento agropecuario. Em consequencia surgiram tecnicas de investigacao como gravimetria, transmissao direta de raios gama, sondas de neutrons, tracadores, entre outras. Uma tecnica que tem tido boa repercussao, pela nao invasibilidade e pela possibilidade de verificacao da variabilidade espacial, e a tomografia computadorizada. Ate o momento, sao inumeras as contribuicoes prestadas por esta tecnica a nivel milimetrico. O presente trabalho teve, como objetivo, ampliar a resolucao desta tecnica ao nivel micrometrico, para possibilitar uma investigacao da geometria de poros, da sua distribuicao e do seu tamanho. Foi construido no Centro de Instrumentacao da EMBRAPA-CNPDIA, em Sao Carlos-SP, um tomografo de resolucao micrometrica, utilizando: fonte de raios X industrial, com alvo de tungstenio; tensao e potencia maximas de 160kV e 3kW, respectivamente; colimadores de chumbo confeccionados no CNPDIA; cadeia nuclear composta de amplificador, fonte de alta tensao, fonte de baixa tensao, detector de Nal(Tl), placa multicanal, com recursos como discriminacao da janela de energia, registro das contagens, em memoria, modo de operacao multicanal e monocanal, entre outras; mesa posicionadora com passo linear de ate 1,25 micrometro e angular de 0,01 grau...
Palavras-Chave: | Instrumentacao; Microtomografia.
Thesagro: | Agricultura.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5570-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00105 -  - 1996.00105 - DIS