Data/hora: 07/06/2024 03:50:26

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 16/10/2007
Data da última atualização: | 16/01/2023
Autoria: | ANDRADE, T. C. Q. de; TORRES, E. A.; LEMOS, H. B.; MACHADO, G. B.
Título: | Viabilidade técnica e econômica para implantação de uma micro usina de extração de óleo de mamona.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Bahia Análise & Dados, Salvador, v. 16, n. 1, p. 133-141, jun. 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A extração de óleo de mamona é um elo de fundamental importância para a cadeia produtiva do biodiesel, assim como os coprodutos torta, casca, caule e aparas, e que pode ser utilizada no combate à pobreza nas regiões sem i-áridas do Brasil. Neste trabalho são discutidos o dimensionamento e a viabilidade de construção de uma unidade produtiva de extração de óleo de mamona. Para o cálculo da área plantada foi considerada uma unidade de prensagem de 100 kg/hora, jornada de 8h/dia, 260 dias/ano. Para o aquecimento das sementes a energia térmica estimada foi de 6,77 kW, o que equivale a cerca de 14 kg por dia de biomassa, ou, se for utilizado um biodigestor tipo indiano, a um plantei de 72 a 157 caprinos ou ovinos, a depender do tipo de criação. O custo total da unidade de produção de óleo de mamona e co-produtos foi estimado em R$ 112.400,00 (cento e doze mil e quatrocentos reais). O equipamento é destinado a comunidades de agricultores familiares, em virtude de seu baixo custo de implantação, organizadas em coletivos sociais, como associações e cooperativas, fomecedoras de óleo bruto para as refinarias que processam biodiesel. Essas estruturas industriais de baixo custo podem se multiplicar pelas varias regiões do estado
Palavras-Chave: | Micro usina; Viabilidade econômica.
Thesagro: | Agricultura Familiar; Custo; Energia; Extração; Mamona; Óleo Vegetal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (36378-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS