Data/hora: 05/06/2024 17:10:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrobiologia; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Roraima.	
Data corrente: 	03/03/1993	
Data da última atualização: 	02/09/2010	
Autoria: 	VALDIVIESO SALAZAR, C. R.; CORDEIRO, G. G.	
Título: 	Projeto de drenagem subterrânea da Estação Experimental da EMBRAPA no perímetro irrigado de Bebedouro, PE.	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1988.	
Páginas: 	52 p.	
Série: 	(EMBRAPA-CPATSA. Documentos, 52).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Problemas de salinidade deprimem substancialmente a produtividade agricola e levam em casos extremos ao abandono de areas nos perimetros irrigados do Nordeste. Da mesma forma, excessos de umidade no perfil provenientes de chuva ou irrigacÆo, criam condicäes adversas ao desenvolvimento normal das culturas. Em ambos os casos a drenagem superficial e/ou subterranea ? de vital import?ncia para melhorar a producÆo. Na estacÆo Experimental do CPATSA, no Perimetro Irrigado de Bebedouro, os problemas de drenagem restrita, sacrificam a validade das pesquisas desenvolvidas e e reclamam medidas urgentes. Chama-se a aten?Æo, ao fato de que a implanta?Æo de uma rea nova para pesquisa significar custos muito avultados de infra-estrutura e demandar tamb?m medidas (preventivas) de drenagem nÆo menos custosa do que as necess rias na rea atual. A instala?Æo de um sistema de drenagem subterranea al?m de ser solu?Æo para problema local permitir o desenvolvimento de estudos e pesquisas, possibilitando a obten?Æo de crrit?rios e recomenda?äes na tecnologia da drenagem para outros casos na regiÆo.O projeto de drenagem composto, contempla 17,7 ha com drenagem por gravidade e 10,0 ha com drenagem for?ada (bombeamento), or?ado em 6.655,4 OTN. O sistema coletor geral do per¡metro irrigado era convenientemente condicionado e usado para evacua?Æo. As reas a serem drenadas serÆo aquelas que apresentamlen?ol fre tico acima de 1,5m, elevado por efeito da chuva, principal recarga de car ter local; os fluxos laterais sendo aparentemente irre-levantes. O sistema de drenagem pretender manter o len?ol fre tico emprofundidade maiores do que 1,50m, para isto, os drenos serÆo instala-dos de 1,8 a 2,0 m de profundidade. A descarga normativa de projeto considerada conveniente ? de 0,012 m/d e o espa?amento calculado entre drenos ? de 25,0m. Em condi?äes de fluxo nÆo estacion rio, este espa?amento permite o rebaixamento do len?ol em 0,4 m num periodo de tres di-as.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Pernambuco; Projeto; Projeto Bebedouro; Solos.	
Thesagro: 	Drenagem; Drenagem Subterrânea; Irrigação; Lençol Freático; Salinidade; Umidade.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; drainage; irrigation; salinity.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CPAMN-UEPP - (2170-1) - EMB - FL - PP - FL 1528/1991 -  - FL1528/91 - DIS
CNPAF - (3746-1) - EMB - FL - PP - FOL 1502 -  - 1988.1502 - DIS
CNPAB - (29798-1) - EMB - FL - -- - 631.587 -  - 0002261 - DIS
CPAA - (19702-1) - EMB - FL - -- - FOL4718 -  - FOL4718 - DIS
CPAF-RR - (10110-1) - EMB - FL - -- - IRRIGAÇÃO - 029 -  - IRRI - 029 - DIS