Data/hora: 25/05/2024 04:36:43

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 08/10/1999
Data da última atualização: | 08/10/1999
Autoria: | VAZ, C. M. P.
Título: | Tomografia computorizada aplicada a estudos de compactacao de solos.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | Piracicaba: ESALQ, 1989.
Páginas: | 110p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao Mestrado.
Conteúdo: | O presente trabalho estuda a compactacao do solo, do ponto de vista da mecanica do solo, isto e, medindo as deformacoes causadas por forcas agindo neste. O equipamento utilizado e um tomgrafo computadorizado de primeira geracao que fornece imagens, por transmissao de radiacao, de secoes transversais de amostras de solo (ate aproximadamente 10 cm na configuracao utilizada), com precisao de milimetros. Esta imagem e uma matriz de coeficientes de atenuacao linear, os quais podem ser correlacionados com a densidade do solo atraves de uma calibracao para cada solo. O trabalho se divide nos seguintes experimentos: a) experimentos basicos de calibracao e resolucao do equipamento; b) medidas de finas camadas de solo compactado; c) experimentos de transmissao de pressoes no solo por implementos agricolas; d) modelamento pressao-deformacao em amostras de solo confinadas, com varios graus de umidade; e) elevantamento de perfis de densidade, com amostras retiradas numa trincheira, comparando com a tecnica do penetrometro. De um modo geral, os resultados evidenciaram um erro de medida da densidade e umidade entre 2 e 3% para uma cada imagem, com resolucao espacial da imagem igual a 2 mm. No estudo de finas camadas de solo compactado, foi possivel a quatificacao de camadas compactadas maiores que 2 mm. Em experimentos de campo, apos a passagem de um sulcador num Latossol Vermelho Escuro, para varias condicoes de densidade, umidade e peso do implemento de densidade no perfil da amostra, ate 0, 08 g/ cm3 da superficie de contato solo-imolento para baixo. No experimento com amostras coletadas numa trincheira, foi obtida a caracterizacao de um perfil de densidade com resolucao espacial igual a 2 mm, indicando a existencia de uma regiao comapctada de 30 cm, com densidade de 1, 3 a 1,5 g/cm3. Sondagens com o penetrometro indicaram uma grande dependencia deste com a umidade do solo. Sendo que para solo seco, o perfil do penetrometro se assemelha muito com o perfil de desndidade obtido com a TC. No estudo do modelamento pressao-deformacao em amostras confinadas, obteve-se uma correlcao linear da densidade com a distancia da amostra, para uma carga de 0, 8 MPa, numa dada umidade. Por fim, conclui-se que a TC pode ser utilizada na maioria dos problemas de compactacao do solo, cum um desempenho superior as tecnicas tradicionais, tanto em problemas de modelamento pressao-deformacao como em problemas de campo.
Palavras-Chave: | Computer; Copumtador; Soil compactation.
Thesagro: | Compactação do Solo; Física do Solo; Mecânica do Solo; Radiografia; Tomografia.
Thesaurus Nal: | radiography; soil mechanics.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (15875-1) - ADD - TS - -- - T022/89 - VAZ - T022/89 - DIS