Data/hora: 25/05/2024 02:17:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	18/08/2003	
Data da última atualização: 	31/07/2009	
Autoria: 	MANIERI, J. M.; VAZ, C. M. P.; DE MARIA, I. C.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Calibração de uma sonda espiral de TDR em solos com diferentes texturas.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 29., 2003, Ribeirão Preto. Solo: alicerce dos sistemas de produção. Ribeirão Preto: UNESP, 2003. 4 f. 1 CD-Rom.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi realizar a calibração de uma sonda de TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo) utilizando seis solos com diferentes texturas, através de dois equipamentos para a obtenção das leituras da constante dielétrica: o modelo 1502C da Tektronix e o modelo TDR100 da Campbell.	
Palavras-Chave: 	Calibração; Medidas sumultâneas de RP; Sonda; TDR.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7912-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00042 -  - 2003.0042 - DIS