Data/hora: 01/06/2024 10:05:42

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 21/02/2005
Data da última atualização: | 01/10/2018
Autoria: | RUIZ, H. A.; SAMPAIO, R. A.; OLIVEIRA, M. de; VENEGAS, V. H. A.
Afiliação: | Hugo Alberto Ruiz, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Solos; Regynaldo Arruda Sampaio, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG/Instituto de Ciências Agrárias; Maurício de Oliveira, Escola Superior de Agricultura de Mossoró - ESAM/Departamento de Solos; Victor Hugo Alvarez Venegas, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Solos.
Título: | Características químicas de solos salino-sódicos submetidos a parcelamento da lâmina de lixiviação.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 39, n. 11, p. 1119-1126, novembro 2004
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Chemical characteristics of a saline-sodic soil leached with water depth parceled.
Conteúdo: | Em solos salino-sódicos, mesmo com a aplicação de gesso, a imediata lixiviação de sais pode promover a dispersão de argilas e problemas de impermeabilização, dificultando o processo de recuperação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do parcelamento da lâmina de lixiviação sobre diversas características químicas do extrato da pasta de saturação e do solo, em amostras de solos com características salino-sódicas. Colunas de PVC foram preenchidas com amostras de um Neossolo Flúvico de Ipanguaçu, RN; de um Neossolo Flúvico de Caicó, RN, e de um Vertissolo (V) de Mossoró, RN. Os manejos consistiram na aplicação da solução de lixiviação, com CaCl2 e MgCl2, com o volume total e parcelado em duas, quatro e seis vezes, com intervalos de 22 dias entre cada aplicação. Foram determinadas, no extrato da pasta de saturação, a condutividade elétrica e as concentrações de sódio, cálcio, magnésio e sulfatos, e no solo, os cátions trocáveis e o pH. As aplicações de gesso e de lâminas de lixiviação reduzem a porcentagem de sódio trocável e a condutividade elétrica do extrato de saturação a valores inferiores a 15% e 4 dS m-1, respectivamente, principalmente, quando a lâmina de lixiviação é aplicada de forma parcelada.
Palavras-Chave: | recuperação de solos; soil reclamation.
Thesagro: | Gesso; Salinidade.
Thesaurus Nal: | gypsum; salinity.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/108065/1/Caracteristicas.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (29643-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS