Data/hora: 05/06/2024 00:23:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	17/03/2006	
Data da última atualização: 	17/03/2006	
Autoria: 	SOUSA, V. F. de; FRIZZONE, J. A.; FOLEGATTI, M. V.; VIANA, T. V. de A.	
Afiliação: 	EMBRAPA- CPAMN.	
Título: 	Eficiência do uso da água pelo maracujazeiro amarelo sob diferentes níveis de irrigação e doses de potássio.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 9, n. 3, p. 302-306, jul./set. 2005.	
ISSN: 	1415-4366	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de quatro níveis de irrigação na eficiência do uso da água (EUA) pelo maracujazeiro amarelo, associados com doses de potássio aplicadas via fertirrigação por gotejamento. O experimento foi realizado na Fazenda Areão da ESALQ/USP,  Piracicaba, SP (22°42'30" e 47°38'00" W). Os níveis de irrigação foram determinados com base no balanço médio de entrada e saída de água em quatro lisímetros (L), equivalentes a 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 de L, respectivamente. As doses de K2O (kg planta-¹ ano-¹) foram: ) (K0), 0,225 (K1), 0,450 (K2), 0,675 (K3) e 0,900 (k4). A EUA foi determinada pela relação entre a produtividade comercial (PC) do maracujazeiro e os diferentes níveis de água (V). Os maiores (34,05 kg ha-¹ L-¹) e os menores (7,85 kg ha-¹ L-¹) valores de EUA pelo maracujazeiro, foram obtidos com os respectivos menores e maiores volumes de água aplicados. O aumento da água aplicada no maracujazeiro reduziu a EUA, enquanto o simples aumento da produtividade em função da quantidade de água aplicada não otimizou o recurso água. A EUA pelo maracujazeiro amarelo aumenta com a elevação das doses de potássio aplicadas via fertirrigação.	
Palavras-Chave: 	manejo de fertirrigação.	
Thesagro: 	Irrigação Localizada; Passiflora Edulis.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (22609-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS