Data/hora: 15/06/2024 00:46:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Clima Temperado; Embrapa Pantanal; Embrapa Uva e Vinho.	
Data corrente: 	17/04/1995	
Data da última atualização: 	11/02/2019	
Autoria: 	WAGNER, E.	
Título: 	Simulacao hidrológica na bacia do rio Jaguarão.	
Ano de publicação: 	1970	
Fonte/Imprenta: 	1970.	
Páginas: 	68 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em  Ciência em Hidrologia Aplicada) - Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.	
Conteúdo: 	O objetivo geral do estudo foi testar a aplicabilidade de uma versao do modelo SSARR - Synthesis Streamflow and Reservoir Regulation - para reconstituir descargas a partir das precipitacoes, sendo os dados de chuvas disponiveis por largo tempo, enquanto que registros de descargas existem somente para curto periodo. O trabalho visa, tambem, impulsionar sua aplicacao e uso, no nosso meio, e colaborar com os estudos hidrologicos da bacia do Rio Jaguarao. Trata-se de uma bacia de drenagem com 7.124,4 km2 onde se pretente a construcao de uma barragem, com multiplos propositos, em Centuriao. O modelo SSARR esta apoiado nos principios da conservacao e da continuidade, promovendo a propagacao em bacias, rios e reservatorios que admite como metodo simplesmente a obtencao de determinados dados de saida, a partir de dados de entrada, atraves manipulacao conveniente do modelo, que requer a existencia de um grupo de parametros que buscam retratar varias condicoes fisicas da bacia. Desenvolvidos dois programas em FORTRAN IV para o computador IBM-1130, concluiu-se pela praticabilidade de utilizacao do modelo, como tecnica de obtencao de descargas a partir de precipitacoes conhecidas. Para ambos os modelos foi obtido um conjunto de parametros onde se observou diferenciacao maior no indice de unidade do solo, percentagem de fluxo base, percentagem de escoamento e tempos de armazenamento, especialmente do componente sub-superficial. Parametros de menor efeito se manifestaram como sendo KSS - determinante da separacao dos escoamentos superficial e sub-superficial, distribuicao das precipitacoes diarias e KE - coeficiente de reducao da evapotranspiracao nos dias de chuva. Essa diferenciacao ocorre tanto para o modelo I em relacao ao II, como entre as sub-bacias do modelo II.	
Palavras-Chave: 	Bacia; Basin; Hidrologic simulation; Hidrology; Rio Jaguarao; Simulacao hidrologica; Synthesis Streamflow and reservoir Regulation.	
Thesagro: 	Água; Chuva; Hidrologia; Simulação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)	
Exemplares: 	CNPUV - (5704-1) - ADD - TS - PP - TS00322 -  - TS00322 - DIS
CPACT - (2176-1) - ADD - TS - -- - 00091 -  - 1970.00091 - DIS
CPAP - (33275-1) - ADP - TS - PP - TS90.00042 -  - 1990.00042 - DIS