Data/hora: 03/06/2024 11:09:56

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 26/10/2015
Data da última atualização: | 26/10/2015
Autoria: | PALMA, V. H.; DEDECEK, R. A.; CURCIO, G. R.; WIGO, M. R.; RAMOS, M. R.; SILVA, A.
Afiliação: | VIVIANE HELENA PALMA, Mestranda UFPR; RENATO ANTONIO DEDECEK, Doutor em Agronomia; GUSTAVO RIBAS CURCIO, CNPF; Marcos R. Wigo, Técnico Florestal; Michele Ribeiro Ramos, Doutora em Engenharia Florestal; A. SILVA, Técnico Agrícola.
Título: | Estudo da eficiência da vegetação e comprimento de rampa em simulação de enxurrada no Bioma Pampa, Dom Pedrito/RS.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO FLORESTAL PARANAENSE, 5., 2015, Curitiba. Novas tecnologias florestais: anais. [Curitiba]: Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, 2015.
Páginas: | 9 p.
Descrição Física: | Disponível online.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Faixas de vegetação ao longo de corpos d?água melhoram a qualidade das águas superficiais, pois, diminuem a energia e velocidade da enxurrada, aumentando a infiltração da água no solo. Nesse sentido, essa pesquisa busca quantificar como o comprimento de rampa e cobertura vegetal atuam na dinâmica de contenção de enxurrada no bioma Pampa. Para tanto, foram instaladas parcelas, no sentido do declive de 50, 30 e 15 m de comprimento por 2 m de largura, sob duas condições: campo nativo e lavoura/pastagem. Ambas sobre Luvissolos com declividade média de 13%. Todas as parcelas receberam enxurradas simuladas de 120 l/min.-1, durante uma hora. Na rampa de 50 m em campo nativo não houve perda de água, já nas de 30 e 15 m, após homogeneização de umidade do solo, houveram 72,2 e 94,8% de perdas, respectivamente. Em área de lavoura/pastagem, as perdas de água ocorreram em todos os testes na ordem de 71,8%, 87,3% e 90,8%, nas parcelas de 50, 30 e 15m, nesta ordem. Interessante salientar que o volume da enxurrada em campo natural em rampa de 30 m foi muito similar à da rampa de 50 m em lavoura/pastagem, mesmo esta demorando o dobro do tempo para chegar à calha coletora e sendo 40% maior que àquela. Apenas a parcela de 15 m em campo nativo foi pouco menos eficiente que a da lavoura/pasto de mesmo comprimento, indicando que, mesmo sob condições naturais, a funcionalidade de faixas ciliares diminui com menor tamanho da faixa de proteção. Assim, neste trabalho observou-se que o manejo e tipo de cobertura vegetal, associados ao tamanho de rampa são determinantes na diminuição da enxurrada, refletindo diretamente na melhoria da qualidade dos recursos hídricos.
Palavras-Chave: | Campo natural; Perda de água.
Thesagro: | Lavoura; Manejo; Pastagem.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/131788/1/2015-Gustavo-CFP-Estudo.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54445-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS