Data/hora: 10/06/2024 01:24:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	21/12/2017	
Data da última atualização: 	30/04/2019	
Autoria: 	LEIVAS, J. F.; TEIXEIRA, A. H. de C.; SILVA, G. B. S. da; GARCON, E. A. M.; RONQUIM, C. C.; GREGO, C. R.	
Afiliação: 	JANICE FREITAS LEIVAS, CNPM; ANTONIO HERIBERTO DE C TEIXEIRA, CNPM; GUSTAVO BAYMA SIQUEIRA DA SILVA, CNPM; EDLENE APARECIDA MONTEIRO GARCON, CNPM; CARLOS CESAR RONQUIM, CNPM; CELIA REGINA GREGO, CNPTIA.	
Título: 	Evapotranspiração em áreas irrigadas utilizando imagens Rapid Eye.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 4.; CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 26.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SALINIDADE, 3., 2017, Fortaleza. Anais... Fortaleza: INOVAGRI: ABID: UFC, 2017.	
Páginas: 	8 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com a finalidade de analisar a dinâmica da evapotranspiração (ET) nas áreas de pivôs centrais no município de Unaí/MG, na Bacia do Rio Paracatu, foi aplicado o modelo SAFER (Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving). Parâmetros biofísicos como albedo da superfície, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), saldo de radiação, temperatura da superfície e produtividade da água, são obtidos através de imagens de satélite e com dados meteorológicos é obtida a evapotranspiração de referência (ET0). Foram obtidas imagens do satélite RapidEye (resolução de 5m) de 2011 e 2012 (setembro) e 2013 e 2014 (maio) e a máscara de pivôs centrais disponibilizada pela Embrapa Milho e Sorgo. A evapotranspiração (ET) média diária de toda em setembro de 2011 foi 0,39 ± 1,04 mm e valor máximo de 7,5 mm. Nas áreas com pivôs centrais, a ET média foi de 0,69 ± 1,44 mm. Na imagem de 2012, a ET foi de 0,33 ±0,91, alcançando 7,44 mm e nas áreas irrigadas 0,37 ± 1,01 mm. Nas imagens de maio de 2013 e 2014, a ET média em áreas de pivôs centrais foi de 2,43 ± 2,27 e 2,63 ± 2,11, respectivamente. Em 2010, constatou-se que vários pivôs estavam fora de operação. Ressalta-se que a dinâmica da ET depende do calendário agrícola, ficando somente solo exposto em períodos de colheita e preparo do solo, diminuindo a transferência de água para a atmosfera. Com os resultados obtidos através de imagens de alta resolução espacial, sem a banda termal, foi possível obter a evapotranspiração em nível de pivô central, auxiliando o uso racional da água em tempos de deficiência hídrica.	
Palavras-Chave: 	Áreas irrigadas; Modelagem agrometeorológica.	
Thesagro: 	Evapotranspiração; Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/169561/1/4885.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (4885-1) - UPC - AA - DD - 17/063 - AA - 2017.063 - DIS