Data/hora: 08/06/2024 03:42:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados; Embrapa Mandioca e Fruticultura; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Data corrente: 	16/09/1994	
Data da última atualização: 	06/01/2022	
Autoria: 	SILVA, A. A. G. da.	
Afiliação: 	ANA ALEXANDRINA GAMA DA SILVA, CPATC.	
Título: 	Avaliação da eficiência de métodos de estimativa da evapotranspiração de referencia para o município de Parnaíba - PI.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	1989. 81 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia, Agrometeorologia) - Universidade de São Paulo; Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba.	
Páginas: 	81 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste estudo avalia-se a eficiência de alguns métodos de estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) para o município de Parnaíba-PI (latitude 3 graus 5' S, longitude 41 graus 47' W, altitude 46.8 m) e apresenta-se um modelo para estimar a ETo, em função dos dados de temperatura (T), umidade relativa (UR) e déficit de saturação (ds) de vapor d'água do ar. Para avaliação dos métodos de estimativas da ETo, utilizados neste trabalho, tomou-se como referência o método de Penman modificado pela FAO. A análise dos resultados mostrou que para o município de Parnaíba-PI, apenas o método da radiação proporcionou estimativas satisfatórias da ETo. Os métodos de Hargreaves, Hargreaves & Samani e Blaney-Criddle subestimaram a ETo. O método de Thornthwaite, embora tenha apresentado estimativas sistematicamente inferiores de ETo em relação ao de Penman modificado pela FAO não mostrou resultados estatisticamente diferentes, ao nível de 5% de probabilidade. O modelo proposto foi determinado a partir da correlação linear múltipla, entre a ETo mensal estimada pelo método de Penman modificado pela FAO e determinadas variáveis climáticas. A seleção das variáveis foi realizada em função da análise da variância das equações de regressões, obtidas quando da correlação entre a ETo e as variáveis, Temperatura (T), Umidade relativa (UR), velocidade do vento (v), déficit de saturação (ds), radiação líquida (Rn) e razão de insolação (n/N), tomadas isoladamente, e em grupos. Embora tenha-se observado alta correlação entre a ETo e a radiação líquida (Rn), esta variável, bem como a radiação líquida (Rn), a velocidade do vento (v) e a razão de insolação (n/N), foram excluídas do modelo, o qual tem como finalidade determinar a ETo em função de elementos do clima, geralmente disponíveis na maioria das estações meteorológicas. Para a região em estudo, o modelo proposto, em função das variáveis T, UR e ds + f (T, UR), apresentou um coeficiente de determinação de 0,91, e embora necessite ser validado utilizando-se uma série independentes de dados, o modelo proporcionou melhores estimativas da ETo, que as obtidas pelos métodos de Thornthwaite, Hargreaves, Hargreaves & Samani e Blaney-Criddle.	
Palavras-Chave: 	Avaliação; Brasil; Efficiency; Eficiencia; Meteorologia agricola; Metereologica; Metereology; Methods; Metodos; Parnaiba; Piaui.	
Thesagro: 	Agricultura; Estimativa; Evapotranspiração; Método.	
Thesaurus Nal: 	agriculture; Brazil; evapotranspiration.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)	
Exemplares: 	CPAMN - (6343-1) - ADD - TS - PP - T08/89 -  - 1989.00008 - DIS
CPAMN-UEPP - (4266-1) - ADD - TS - PP - TS 015/1989 -  - TS015/1989 - DIS
CPATC - (17646-1) - ADD - TS - PP - TS1989.08 -  - 1989.008 - DIS
CPAC - (15942-1) - ADD - TS - -- - T019/89 - SIL - T019/89 - DIS
CNPMF - (20527-1) - ADD - TS - -- - T30/89 -  - T30/89 - DIS