Data/hora: 02/06/2024 10:37:46

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Cerrados; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Trigo.
Data corrente: | 31/03/1992
Data da última atualização: | 22/04/1999
Autoria: | OLIVEIRA, A. S. de.
Título: | Estudos comparativos da evaporacao potencial estimada por tanques e pelo metodo de Penman.
Ano de publicação: | 1971
Fonte/Imprenta: | Piracicaba: ESALQ, 1971.
Páginas: | 90p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Livre Docencia.
Conteúdo: | O presente trabalho teve por finalidade comparar os principais metodos empregados para estimar a evaporacao que ocorre em uma extensa superficie livre de agua. Tais metodos incluiram os tanques evaporimetricos recomendados pela WMO, Classe A, GGI-3000 e de 20 m2 e a formula teorico-empirica proposta por PENMAN. As comparacoes estenderam-se tambem a um tanque Classe A modificado com a colocacao de uma tela protetora, a um tanque GGI-3000 instalado acima do solo sobre um estrado de madeira. Foram coletados diariamente, durante um ano, os dados da evaporacao ocorrida nos tanques. Para o emprego nos calculos da evaporacao com a equacao de PENMAN, tomaram-se, para o mesmo periodo, os dados diarios de temperatura e umidade relativa do ar, de radiacao liquida e de velocidade do vento a 2m acima do solo. Com os dados medios mensais de evaporacao obtidos foram efetuadas as seguintes comparacoes: 1o) do tanque Classe A com o tanque Classe A modificado; 2o) do tanque GGI-3000 com o tanque GGI-3000 modificado; 3o) do tanque Classe A com o tanque GGI-3000; 4o) dos tanques Classe A, Classe A modificado, GGI-3000, GGI-3000 modificado, Classe A enterrado e GGI-3000 nao enterrado com o reservatorio de referencia de 20 m2; 5o) da equacao de PENMAN com o reservatorio de referencia de 20 m2; 6o) dos tanques Classe A, Classe A modificado, GGI-3000, GGI-3000 modificado, Classe A enterrado e GGI-3000 nao enterrado com a equacao de PENMAN. Foram tambem confrontados os dados anuais de evaporacao provenientes dos tanques Classe A, Classe A modificado, GGI-3000, GGI-3000 modificado, Classe A enterrado e GGI-3000 nao enterrado e da equacao de PENMAN com o do reservatorio de referencia de 20 m2. Os resultados obtidos revelaram os seguintes fatores para a conversao da evaporacao anual entre os diversos metodos: 1o) Classe A / Classe A modificado= 1,06; 2o) GGI-3000 / GGI-3000 modificado= 1,07; 3o) GGI-3000 / Classe A= 0,80; 4o) Classe A / GGI-3000= 1,26; 5o) 20 m2 / Classe A= 0,76; 6o) 20 m2 / Classe A modificado= 0,80; 7o) 20 m2 / GGI-3000= 0,95; 8o) 20 m2 / GGI-3000 modificado= 1,02; 9o) 20 m2 / Classe A enterrado= 1,02; 10o) 20 m2 / GGI-3000 nao enterrado= 0,59; 11o) 2 m2 / PENMAN= 1,05; 12o) PENMAN / Classe A= 0,72; 13o) PENMAN / Classe A modificado= 0,76; 14o) PENMAN / GGI-3000= 0,91; 15o) PENMAN / GGI-3000 modificado= 0,97; 16o) PENMAN / Classe A enterrado= 0,97; 17o) PENMAN / GGI-3000 nao enterrado= 0,56. Em determinadas aplicacoes praticas, os dados anuais de evaporacao medidos nos tanques GGI-3000 modificado, Classe A enterrado e GGI-3000 e calculados com a equacao de PENMAN, poderao ser usados diretamente como representativos de uma extensa superficie livre de agua, de vez que os fatores de convensao sao proximos de 1.
Palavras-Chave: | Anemometro; Evaporacao potencial; Evaporimetros; Hidrologicos; Methods; Metodo de Penman; Pluviometros; Potential evaporation; Precipitacao; Psicrometros; Radiometro; Recursos; Termometros.
Thesagro: | Evaporação; Meteorologia; Método; Tanque.
Thesaurus Nal: | evaporation; meteorological instruments; tanks.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

CPAMN-UEPP - (4637-1) - ADD - TS - PP - TS 002/1971 -  - TS002/1971 - DIS
CNPA - (2781-1) - ADD - TS - -- - OLI 15/71 -  - 1992.0699 - DIS
CPAC - (19581-1) - ADD - TS - -- - T004/71 - OLI - T004/71 - DIS
CNPT - (29665-1) - ADD - TS - -- - TS-0085 -  - 0085 - DIS