Data/hora: 10/06/2024 12:02:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	04/10/2018	
Data da última atualização: 	04/10/2018	
Autoria: 	BONDANCIA, T. J.; CORRÊA, L. J.; CRUZ, A. J. G.; BADINO, A. C.; MATTOSO, L. H. C.; MARCONCINI, J. M.; FARINAS, C. S.	
Afiliação: 	LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA; JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA; CRISTIANE SANCHEZ FARINAS, CNPDIA.	
Título: 	Enzymatic production of cellulose nanofibers and sugars in a stirred-tank reactor: determination of impeller speed, power consumption, and rheological behavior.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Cellulose, v. 25, n. 8, p. 4499-4511, ago. 2018.	
Páginas: 	4499-4511	
DOI: 	10.1007/s10570-018-1876-2	
Idioma: 	Inglês	
Palavras-Chave: 	Biorefinery; Cellulose nanofiber; Cellulosic ethanol; Nanocellulose; Scale-up parameters.	
Thesaurus Nal: 	Enzymatic hydrolysis.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (16861-1) - UPC - AP - DD - PROCI.18-0085 -  - 2018.00114 - DIS