Data/hora: 09/06/2024 10:24:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	28/07/2004	
Data da última atualização: 	05/10/2016	
Autoria: 	MARTINS, Maria Alice.	
Título: 	Fibra de sisal : mercerização, acetilação e aplicação em compósitos de borracha de pneu triturado	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Campinas, SP, 2001.	
Páginas: 	163 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado) - Instituto de Química. Universidade Estadual de Campinas, 2001.
Orientadora: Profa. Dra. Inés Joekes.	
Conteúdo: 	Estudou-se a influência dos tratamentos de mercerização e de acetilação das fibras de sisal nas propriedades dos compósitos de borracha de pneu triturado/fibras curtas de sisal e cimento/fibras curtas de sisal. As fibras sem tratamento e as tratadas foram caracterizadas por MEV, análise gravirnétrica, TGA, DSC, FTI~ FTIR-MI~ sorção de líquidos e ensaios mecânicos. Os compósitos, com as fibras curtas aleatoriamente distribuídas, foram caracterizados através de ensaios mecânicos, sorção de água e MEV. O tratamento de mercerização promoveu a remoção de lignina e hemicelulose tanto da superficie quanto do interior destas e a exposição das fibrilas que compõem as fibras. A , estabilidade térmica das fibras acetiladas aumentou de cerca de 200 °C para 250 °C, em relação às sem tratamento. Observou-se que as fibras acetiladas sorveram cerca de 20 % menos água que as demais. Não ocorreu variação significativa na resistência à tração das fibras após os diferentes tratamentos. Os compósitos com melhor desempenho foram os da borracha de granulometria de cerca de 320 um com as fibras acetiladas (teor de 10%) e os da borracha de granulometria de cerca de 740 J.1m com as fibras acetiladas (teor de 5 %). Estes sorveram, respectivamente, 30 e 50 % menos água que os compósitos com as fibras sem tratamento, em 30 dias e apresentaram tensão na força máxima 30 e 25 % maior que os demais e deformação na ruptura de 60 e 75 %, respectivamente. O estudo por MEV dos compósitos mostrou que o tratamento de acetilação das fibras de sisal promoveu a formação de boa junta adesiva na interface borracha/fibra. A técnica de MEV foi adequada para a realização de um extenso estudo de caracterização da estrutura das fibras de sisal e dos compósitos. Ao todo, estes compósitos apresentaram desempenho com relação à resistência à tensão e sorção de água comparável a produtos comerciais que contém borracha de pneu triturado. Os materiais obtidos possuem uma boa relação custo/beneficio tornando promissora sua utilização.	
Palavras-Chave: 	Fibra natural; Microcospia eletrônica; Propriedades mecânicas.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8277-1) - ADD - TS - DD -  - MAR - 2004.00011 - DIS