Data/hora: 15/05/2024 03:47:20

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 21/07/2000
Data da última atualização: | 12/05/2020
Autoria: | BERTOL, I.
Afiliação: | Ildegardis Bertol.
Título: | Avaliação da erosividade da chuva na localidade de Campos Novos (SC) no período de 1981-1990.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 29, n. 9, p. 1453-1458. set. 1994.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Evaluation for rain erosivity for Campos Novos (SC) during the 1981-1990 period.
Conteúdo: | A erosão hídrica resulta, basicamente, da erosividade da chuva e da erodibilidade do solo. O conhecimento da erosividade torna-se, portanto, um guia valioso na recomendação de práticas de manejo de solo que visem a reduzir a erosão hídrica. O objetivo deste trabalho foi conhecer o índice de erosividade das chuvas de Campos Novos, SC, e sua distribuição anual, relacionando-a à precipitação. A pesquisa foi realizada em 1991, no Centro de Ciências Agroveterinárias de Lages, SC, situada a 27°24' de Latitude Sul, e 51°12' de Longitude Oeste. Para o cálculo da erosividade, usou-se o método proposto por Wischmeier e modificado por Cabeda. O coeficiente de chuva (Rc) foi obtido pelo método de Fournier, modificado por Lombardi Neto. As relações foram feitas por regressão linear. O índice de erosividade médio anual (EI30) foi de 6329,3 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1. No mês de fevereiro, o índice foi de 16,5% do EI30 total anual. As equações encontradas foram: EI30 = 3,963P - 51,871 (r= 0,532) e EI30 = 22,626Rc + 238,585 (r = 0,504), respectivamente, para precipitação (P) a coeficiente de chuva (Rc).
Palavras-Chave: | Coeficiente de chuva.
Thesagro: | Energia Cinética.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20295/1/pab17_set_94.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20295-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS