Data/hora: 15/05/2024 00:48:00

Biblioteca(s): | Embrapa Uva e Vinho.
Data corrente: | 12/12/2023
Data da última atualização: | 12/12/2023
Autoria: | CAVALCANTI, F. R.
Afiliação: | FABIO ROSSI CAVALCANTI, CNPUV.
Título: | IoT na Fitopatologia: proposta de rede Wi-fi P2P com ESP8266 para monitorar microclimas em áreas próximas.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | Bento Gonçalves, RS: Embrapa Uva e Vinho, dez. 2023.
Páginas: | 23 p.
ISSN: | 1981-1004
Idioma: | Português
Notas: | CGPE 18360
Conteúdo: | Atualmente, a Agricultura de Precisão traz modernização e substituições tecnológicas associadas às cadeias produtivas do alimento. O uso de sensoriamento remoto e Sistema de Coordenadas Geográficas (GIS), do Sistema de Posicionamento Global (GPS), sensores, atuadores, controladores e processadores (de baixo custo), juntamente com novas abordagens em Application Programming Interface (APIs), tecnologias de armazenamento em massa, servidores em nuvem, dispositivos de internet das coisas (IoT) e recente oferta de soluções em conectividade rural, como Lora, SigFox, NB-IoT, trazem a possibilidade de ampla adoção de tecnologias mais leves e baratas destinadas ao manejo agrícola. O ESP8266 é uma família de microcontroladores que possui comunicação por wi-fi residente e baseado no dispositivo homônimo. Vários dispositivos estão disponíveis, como os ESP01, ESP-07, ESP-12e e o ESP-32. A partir do ESP-07, o dispositivo pode vir com uma placa do tipo NodeMCU, que é uma plataforma de IoT, de baixo custo e open source totalmente compatível com o ambiente Arduíno que, por sua vez, é uma plataforma livre de prototipagem eletrônica programável com uma linguagem homônima muito semelhante a C/C++. No contexto acima, o objetivo desta publicação foi o de apresentar proposição de uma rede do tipo peer-to-peer (P2P) com dispositivos ESP8266 (ESP-1 e ESP-12e) funcional, mas passível de desenvolvimentos, baseada na recepção de um sinal simples de wi-fi em roteador central (provedor) por repetição desse sinal para captação de dados de sensores também construídos com ESP8266.
Palavras-Chave: | Agricultura 4 ponto 0; Arduíno; Dtquva; NodeMCU; Peer-to-peer.
Thesagro: | Agricultura de Precisão.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1159577/1/BolPesqDes-25.pdf
Registro original: | Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)
Exemplares: | CNPUV - (19197-1) - UMT - FL - DD - BolPesqDes_25 -  - BPesDes_25 - DIS