Data/hora: 13/05/2024 23:09:12

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | CORONA JUNIOR, N.; SARTORI, J. C.; INAMASU, R. Y.
Afiliação: | USP-EESC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Rede local de instrumentos: aplicacao de radio digital a agropecuaria.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.
Páginas: | p.147-148.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Desenvolveu-se um sistema de telemetria para operacao no campo em aplicacoes agropecuarias. O sistema e composto por ate 59 estacoes de dados escravas remotas e uma estacao mestre, compartilhando um enlace de radio digital atraves de multiplexacao por divisao do tempo. As estacoes escravas, bem como a estacao mestre, sao baseadas no microcontrolador SAB80C535 (SIEMENS), com software 100% compativel com a familia de microcontroladores MCS8051 (INTEL). A programacao das estacoes e feita em linguagem C. A estacao de dados possui conversor A/D com oito entradas multiplexadas e 24 pinos de entrada/saida digital, podendo ser acoplada a sensores e atuadores. Utilizou-se modulacao FSK por duracao de pulso. A faixa de frequencia utilizada esta centrada em 418MHz, estabilizada por filtro SAW, e o alcance em linha de visada e de ate 1000m. E prevista a alimentacao das estacoes remotas por baterias. O protocolo de comunicacao e a principal providencia para que as estacoes apresentem um baixo consumo de energia. A multiplexacao e sincronizada pela estacao mestre. A cada estacao escrava e alocado um "slot" de tempo estatico. Cada lote e composto por 59 "slots" com duracao de 60 segundos. O algoritmo para sincronizacao considera as caracteristicas dinamicas do meio de propagacao. Inicialmente, a falha do sinal de sincronizacao e considerada como sendo devida a condicoes de propagacao desfavoraveis e a busca continua pelo sinal de sincronismo, consumidora de energia, e realizada somente quando se considera o sincronismo perdido.
Palavras-Chave: | Agropecuaria; Fatores ambientais; Instrumentos; Medida; Radio digital; Rede local; Sistema; Telemetria.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5430-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00019 -  - 1995.00019 - DIS