Data/hora: 21/05/2024 19:14:46

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 29/06/1992
Data da última atualização: | 29/06/1992
Autoria: | FRIZZONE, J. A.; CASSIANO SOBRINHO, F.
Título: | Condutividade hidraulica de um solo de cerrado nao saturado: latossolo vermelho-escuro alico.
Ano de publicação: | 1982
Fonte/Imprenta: | Cientifica, v.10, n.1, p.49-56, 1982.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A condutividade de um Latossolo Vermelho Escuro nao saturado e apresentada como uma funcao do conteudo volumetrico de agua. O metodo usado para estabelecer a dependencia funcional da condutividade hidraulica sobre a umidade do solo para cada camada no perfil foi o metodo do Pefil Instantaneo, proposto por Libardi & Reichardt (5). Os valores calculados da condutividade hidraulica sao altos, o que vem caracterizar a pequena possibilidade de inundacao durante chuvas com alta intensidade e, consequentemente, escoamento superficial excessivo.
Palavras-Chave: | Condutividade; Latossolo Vermelho-escuro.
Thesagro: | Água; Cerrado; Condutividade Hidráulica; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (4400-1) - ADD - AP - -- - CRI2763 -  - CRI2763 - DIS