Data/hora: 18/05/2024 06:27:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	12/11/2014	
Data da última atualização: 	12/11/2014	
Autoria: 	PEZZONI FILHO, J. C.; FENNER, P. T.; LANÇAS, K. P.; PEZZONI, D.; MORAES, W. B.; CHAGAS, H. A.; TROSDORF, J. C. R.	
Título: 	Compactação de um cambissolo háplico causada pela extração florestal com trator Skidder.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 20, n. 2, p. 199-208, abr./jun. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A compactação devido ao tráfego de maquinários ocasiona danos ao solo que podem interferir no adequado desenvolvimento do sistema radicular das plantas, apresentando como principal dano a diminuição da produtividade das culturas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a compactação do Cambissolo Háplico ocasionada pelo tráfego do Skidder na extração de Pinus elliottii var. elliottii em ramal secundário de extração de madeira, nos rastros dos pneus e dos fustes, variando-se a frequência de tráfego do trator. Os rastros dos pneus e dos fustes foram na mesma linha de tráfego da passada anterior, cada qual localizado em seu respectivo rastro. A área de estudo localizou-se no município de Capão Bonito-SP, em cultivo de Pinus elliottii var. elliottii, e os dados de compactação foram obtidos da área sem tráfego (testemunha) e dos tratamentos com 1, 2, 3, 4 e 5 passadas do Skidder, em duas camadas, de 0,00-0,05 m e de 0,10-0,15 m de profundidade. Os resultados demonstraram que houve compactação adicional sob tráfego de cada passada do Skidder, sendo maior na camada de 0,00-0,05 m de profundidade. Adicionalmente, a compactação do solo foi mais acentuada sob menores teores de água no solo, sendo contrário ao esperado.	
Palavras-Chave: 	Passada; Past; Rastro; Teor de água; Track; Tráfego.	
Thesaurus Nal: 	traffic; water content.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (52951-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS