Data/hora: 11/05/2024 02:24:20

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 13/01/2009
Data da última atualização: | 13/01/2009
Autoria: | GONÇALVES, F. G.; LELIS, R. C. C.; OLIVEIRA, J. T. da S.
Título: | Influência da composição da resina tanino-uréia-formaldeído nas propriedades físicas e macânicas de chapas aglomeradas.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Árvore, Viçosa, v. 32, n. 4, p. 705-712, jul./ago. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na fabricação de aglomerados à base de madeira são utilizados adesivos sintéticos como melamina-formaldeído (MF), fenol-formaldeído (FF), uréia-formaldeído (UF), entre outros. Devido ao alto custo desses adesivos, pesquisas que visam a introdução de alterações nas suas formulações são importantes para a redução de custos no sistema produtivo. Desta forma, este trabalho teve como objetivo estudar a influência da adição de diferentes níveis de tanino de Acacia mearnsii em uma resina comercial à base de uréia-formaldeído nas propriedades físicas e mecânicas de chapas aglomeradas. As chapas aglomeradas foram confeccionadas com madeira de Eucalyptus urophylla. Foram avaliadas quatro composições de adesivo: T1 - 100% de resina UF (testemunha); (T2) 90% de resina UF + 10% de tanino 50%; (T3) 85% de resina UF + 15% de tanino 50% e (T4) 70% de resina UF + 30% de tanino 50%. Através dos ensaios, conclui-se que é possível adicionar tanino à resina uréia-formaldeído sem com isso prejudicar as propriedades físicas e mecânicas das chapas.
Palavras-Chave: | Aglomerado.
Thesagro: | Adesivo; Eucalyptus Urophylla; Tanino.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (44220-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS