Data/hora: 11/05/2024 12:42:18

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 09/11/2006
Data da última atualização: | 09/11/2006
Autoria: | LIESENBERG, V.
Título: | Análise multi-angular de fitofisionomias do bioma cerrado com dados MISR/Terra.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | 2005.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Série: | (INPE-13727-TDI/1049).
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos.

Conteúdo:

Imagens do sensor Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR), que está a bordo
do satélite TERRA (EOS-AM1), foram utilizadas para investigar o uso potencial de
dados multiangulares para a discriminação de cinco fitofisionomias do Cerrado
(Floresta Estacional, Mata Seca, Mata Ciliar, Cerrado stricto sensu e Cerrado Ralo) em
quatro datas distintas (novembro de 2003; abril, julho e outubro de 2004). Os dados
multiangulares foram obtidos em nove câmeras de 0º (An), ±26,1º (Af, Aa), ±45,6º (Bf,
Ba), ±60º (Cf, Ca), ±70,5º (Df, Da), relativas ao nadir, ambos para frente (+) e para trás
(-) ao longo da trajetória orbital. Cada câmera fornece dados em quatro bandas
espectrais (azul, verde, vermelho e infravermelho próximo). A área de estudo está
localizada na porção noroeste do Estado de Minas Gerais. Para caracterizar o
comportamento espectro-angular das fitofisionomias nas estações seca e chuvosa, uma
Análise por Principais Componentes (APC) foi aplicada sobre 1800 espectros (10
pixels, 5 fitofisionomias, 9 ângulos de visada) em cada data, usando os valores do Fator
de Reflectância Bidirecional (BRF) das 4 bandas MISR como variáveis de entrada.
Perfis espectro-angulares de BRF e do Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
foram analisados para cada fitofisionomia e para cada data. Para fins de classificação
das fitofisionomias, o algorítmo da Máxima Verossimilhança (MAXVER) foi utilizado
e os resultados de classificação foram comparados com um mapa de referência.
Parâmetros dendrométricos destas fitofisionomias, coletados em campo, e dados
auxiliares do sensor MISR (índice de área foliar, fração da vegetação
fotossintenticamente ativa) foram usados para melhor entender a dinâmica espectroangular-
temporal destas classes de vegetação. Os resultados mostraram que: (a) a
transição da região preferencial do espalhamento frontal para a de retroespalhamento foi
caracterizada por um deslocamento dos escores da esquerda para a direita do eixo PC1,
que representou a reflectância média dos componentes de cena. Isto ocorreu apenas para
as imagens adquiridas no plano principal (PP) (abril, julho e outubro de 2004) devido a
dominância de componentes iluminados do dossel vistos pelo sensor na direção de
retroespalhamento; (b) os perfis das fitofisionomias fortemente afetadas pelos efeitos
espectrais da sazonalidade, como a Mata Seca, ocuparam posições distintas ao longo da
segunda componente (PC2), que refletiu principalmente variações na reflectância das
bandas do infravermelho próximo e do vermelho; (c) para a imagem obtida no plano
ortogonal (PO) (novembro de 2003), a resposta espectro-angular das fitofisionomias foi
aproximadamente simétrica, em torno do nadir, em função de proporções similares de
componentes iluminados e sombreados do dossel vistos pelo sensor. Para as demais
imagens obtidas no PP, a resposta espectro-angular foi anisotrópica, especialmente para
Cerrado Ralo; (d) o ângulo de visada que produziu o retroespalhamento máximo da
radiação variou com o ângulo zenital solar nas imagens adquiridas no PP: abril-julho
(câmera Bf ou visada de -45,6o) e outubro (câmera Af ou visada de -26,1o). Para a
imagem adquirida no PO (novembro), o retroespalhamento máximo ocorreu ao nadir;
(e) o cálculo do NDVI não removeu completamente os efeitos direcionais da vegetação,
que foram mais fortes com a diminuição do índice de área foliar na estação chuvosa; (f)
os melhores resultados de exatidão de classificação e do índice Kappa foram obtidos
com as imagens da estação seca e na região preferencial do retroespalhamento (câmeras
f). O ângulo de observação mais favorável para a discriminação das fitofisionomias
compreendeu a visada de máximo retroespalhamento da radiação, que variou desde o
nadir até a câmera Bf entre as datas analisadas. Estes resultados demonstram o potencial
do uso de dados multiangulares para melhorar a discriminação e mapeamento de
fitofisionomias do Cerrado com o advento da nova geração de sensores multiangulares.

Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (28103-1) - ADP - TS - -- - T 44/05 -  - 06.00086 - DIS