Data/hora: 14/05/2024 04:47:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	25/11/2019	
Data da última atualização: 	25/11/2019	
Autoria: 	LEMES, M. W. A.; MACHADO, A. S.; VASQUES, G. de M.; RODRIGUES, H. M.; LOPES, R. T.; ROSAS, R. O.	
Afiliação: 	MARCELO WERMELINGER AGUIAR LEMES, UNESA; ALESSANDRA SILVEIRA MACHADO, UFRJ; GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; HUGO MACHADO RODRIGUES, UFRRJ; RICARDO TADEU LOPES, UFRJ; REINER OLÍBANO ROSAS, UFF.	
Título: 	Influence of soil cover on pore distribution and connectivity density in a Ferralssol evaluated by 3D computerized microtomography.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	Mercator, v. 18, e18029, 2019.	
DOI: 	10.4215/rm2019.e18029	
Idioma: 	Inglês	
Notas: 	Título em português: Influência da cobertura do solo na distribuição de poros e densidade de conectividade em um Latossolo avaliado através da microtomografia computadorizada 3D.
Título em espanhol: Influencia de la cobertura del suelo en la distribución de poros y densidad de conectividad en um latosol evaluado a través de la microtomografía computarizada 3D.	
Conteúdo: 	In the search for new techniques aimed at complementing and adding new data on Ferralsols, high resolution computer microtomography (microCT) appears as a non-destructive and fast analytical technique. MicroCT has been outstanding in the international scenarios and it is more and more present in soil analyses. Analyzing a soil sample by microCT allows obtaining knowledge, in microscale, on shape, size, distribution, volume, area and pore connectivity and having a 3D visualization of the soil sample and its structure. The objective of this work is to use microCT to compare the porosity distribution and pore connectivity density between a soil without vegetation cover and a soil with grass cover, both Ferralsols. Four undisturbed samples of each soil were collected. The results show that the MicroCT technique is an efficient and non-destructive tool for the analysis and characterization of the pore structure of soils protected from and degraded by erosion, underlining clear differences between them, as expected. Na busca por novas técnicas que visem complementar e agregar novos dados sobre Latossolos, a microtomografia computadorizada de alta resolução (microCT) aparece como uma técnica analítica não destrutiva e rápida. A MicroCT tem se destacado nos cenários internacionais e está cada vez mais presente nas análises de solo. A análise de uma amostra de solo por microCT permite obter conhecimento, em microescala, da forma, tamanho, distribuição, volume, área e conectividade dos poros e ter uma visualização 3D da amostra de solo e sua estrutura. O objetivo deste trabalho é utilizar microCT para comparar a distribuição da porosidade e a densidade de conectividade do poro entre um solo sem cobertura vegetal e um solo com cobertura de grama, ambos Latossolos. Quatro amostras não perturbadas de cada área foram coletadas. Os resultados mostram que a técnica MicroCT é uma ferramenta eficiente e não destrutiva para a análise e caracterização da estrutura porosa dos solos protegidos e degradados pela erosão, evidenciando claras diferenças entre eles, conforme esperado. En la búsqueda de nuevas técnicas destinadas a complementar y agregar nuevos datos sobre Ferralsoles, la microtomografía computarizada de alta resolución (microCT) aparece como una técnica analítica no destructiva y rápida. MicroCT ha sido sobresaliente en los escenarios internacionales y está cada vez más presente en los análisis de suelos. El análisis de una muestra de suelo mediante microCT permite obtener conocimiento, a microescala, de la forma, el tamaño, la distribución, el volumen, el área y la conectividad de poros y tener una visualización 3D de la muestra de suelo y su estructura. El objetivo de este trabajo es utilizar microCT para comparar la distribución de porosidad y la densidad de conectividad de poros entre un suelo sin cubierta vegetal y un suelo con cubierta de pasto, ambos Ferralsoles. Se recogieron cuatro muestras inalteradas de cada suelo. Los resultados muestran que la técnica MicroCT es una herramienta eficiente y no destructiva para el análisis y la caracterización de la estructura de poro de los suelos protegidos y degradados por la erosión, subrayando diferencias claras entre ellos, como se esperaba.	
Palavras-Chave: 	Técnica de microtomografia.	
Thesagro: 	Estrutura do Solo; Porosidade; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Porosity; Soil; Soil structure.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/205337/1/Influence-of-soil-cover-on-pore-distribution-and-connectivity-density-in-a-ferralssol-evaluated-by-3D-computerized-microtomography-2019.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20323-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2019.00231 - DIS