Data/hora: 11/05/2024 04:27:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	MACEDO, J. R.	
Título: 	Selamento superficial e atributos físicos e hídricos em solo tratado com lodo de esgoto.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	2002.	
Páginas: 	87 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Ciências) - Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, Piracicaba.	
Conteúdo: 	A necessidade de dar uma destinação final ao lodo de esgoto associado ao fato da intensa utilização do solo agrícola para suprir a necessidade de alimentação de uma crescente população mundial, estimada no ano 2050 em 10 bilhões de habitantes têm promovido a discussão técnico-científica sobre se o solo é o meio mais adequado para utilização do lodo de esgoto e se o manejo desenvolvido é sustentável. Os dois principais problemas abordados nesta tese referem-se à avaliação dos efeitos da aplicação de duas fontes de lodo de esgoto (Barueri e Franca) nos atributos fisicos e hidrológicos e os fatores envolvidos no desenvolvimento do selamento superficial no solo, em particular. O experimento está sendo conduzido no campo experimental da Embrapa Meio Ambiente, no município de Jaguariúna, SP, Brasil, latitude 22º41' Sul longitude 47º00' Oeste de Greenwich e altitude de 570 m. O solo do experimento é um Latossolo Vermelho distro-férrico textura média/argilosa. O experimento consta de 6 tratamentos {(4 doses de lodo + dois testemunha (Absoluta e NPK)), em blocos com parcelas subdivididas e duas fontes de lodo (Barueri e Franca) com três repetições. As doses de biossólido foram calculadas com base em peso seco de nitrogênio mineral (N) e que corresponderam a 10, 20, 40 e 80 t ha-1 de lodo úmido, respectivamente. O sistema de preparo do solo e incorporação do biossólido consistiu de uma passada de arado, uma de grade e uma de enxada rotativa. Amostras de solo indeformadas foram coletadas com anéis volumétricos de Kopeck, nas quais foram realizados testes de condutividade hidráulica, porosidade total, macro e micro de densidade do solo. Esta última por meio dos métodos do cilindro volumétrico, atenuação de raios gama e de tomografia computadorizada. Outras amostras indeformadas, coletadas com caixa de kubiena, foram impregnadas para confecção de lâminas delgadas para descrição micromorfológica. Foram, ainda, realizados testes de infiltração "in situ" com o método dos duplos anéis concêntricos. Os resultados obtidos até o presente permitiram as seguintes considerações: o sistema de manejo utilizado para preparo e incorporação do lodo de esgoto favoreceu a ação da chuva na formação do selamento superficial e afetou os outros atributos físicos e hidrológicos do solo, como a condutividade hidráulica do solo saturado e a curva de retenção de água. Os métodos de transmissão de raios gama e de tomografia computadorizada foram eficientes no detalhamento do processo de selamento superficial; o lodo de esgoto proveniente de Franca vem apresentando comportamento diferenciado em relação ao lodo de Barueri no que tange às propriedades fisicas do solo; a análise das lâminas delgadas permitiu confirmar a presença de selamento superficial com um aumento observado, desde o tratamento testemunha absoluta até aquele com oito vezes a dose de lodo recomendada.	
Palavras-Chave: 	Compactação; Lodo de esgoto; Micropedologia; Raios (Gama).	
Thesagro: 	Compactação do Solo; Latossolo Vermelho; Porosidade; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPMA - (5053-1) - ADD - TS - PP - 0498 -  - 2004.00498 - DIS
CNPS - (10932-1) - UPC - TS - -- - 02006 - MAC - 2002.00026 - DIS