Data/hora: 15/05/2024 03:51:53

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 14/02/2001
Data da última atualização: | 15/03/2007
Autoria: | MARTIN, A. R.
Título: | Caracterização e modificação de fibras de sisal por plasma a frio visando aplicação em compósitos poliméricos.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | 2001.
Páginas: | 174 f. : il.
Idioma: | Português

Notas:

Tese (Doutorado - Ciência e Engenharia de Materiais) Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.
Orientador: Prof. Dr. Luiz Henrique Capparelli Mattoso.

Conteúdo: | A utilização de fibras naturais como reforço em compósitos poliméricos visando a substituição de fibras sintétics tem recebido grande interesse tecnológico. No presente trabalho foram realizadas caracterizações das propriedades químicas, térmicas, mecânicas e morfológicas de diferentes variedades de fibras de sisal cultivadas no Brasil, com o objetivo de identificar a qualidade e o desempenho das mesmas para aplicação industrial. A partir da caracterização química e identificação da variação dos componentes destas variedades, foram selecionadas e caracterizadas em termos de propriedades térmicas, mecânicas e morfológicas  5 variedades de fibras de sisal. As propriedades das fibras analisadas se apresentaram satisfatórias, dentro do padrão de fibras naturais, para aplicação em compósitos poliméricos. Foi realizado também um estudo das propriedades químicas, morfológicas e mecânicas da variedade de sisal denominada Agave sisalana ao longo de seu comprimento, que revelou a ocorrência de variação dessas propriedades ao longo do comprimento da fibra. Na seqüência foram realizados estudos de modificação superficial de fibras de sisal e polietileno de alta densidade (PEAD) através de tratamento por plasma a frio na presença de diclorossilano (DS) visando a preparação de compósitos poliméricos. Este tratamento se mostrou satisfatório para a funcionalização da superfície das fibras de sisal e do PEAD com átomos de silício através de ligações C-Si. Após a modificação superficial foram processados os compósitos de ambos os materiais, tratados e não tratados, com conteúdo de 30% de fibras em diferentes combinações, assim como compósitos onde apenas o PEAD foi tratado por plasma com diferentes conteúdos de fibras (0%, 10%, 20% e 30%). Análises das propriedades mecânicas dos compósitos de PEAD/sisal onde apenas o PEAD foi tratado por plasma, mostram que no geral estas propriedades melhoraram com o conteúdo de fibras.
Palavras-Chave: | Compósito polimérico; PEAD.
Thesagro: | Fibra; Plasma; Sisal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (4328-1) - ADD - TS - -- -  - MAR - 2002.00003 - DIS