Data/hora: 20/05/2024 03:40:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	07/12/2023	
Data da última atualização: 	15/01/2024	
Autoria: 	OLIVEIRA, J. F. L.; SILVA, M. L. L. S. e; MALAFATTI, J. O. D.; PARIS, E. C.	
Afiliação: 	JHENIFER FERNANDA LEITE OLIVEIRA, Universidade Federal de São Carlos; MARIA LUIZA LOPES SIERRA E SILVA, Universidade Federal de São Carlos- PPGQ; JOÃO OTÁVIO DONIZETTE MALAFATTI; ELAINE CRISTINA PARIS, CNPDIA.	
Título: 	Obtenção de nanofibras de Nb2 O5 com o Aditivo Tungstênio Visando a Fotoconversão do Dióxido de Carbono.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 15., 2023, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste: Embrapa Instrumentação, 2023. Coordenadores:Cintia Righetti Marcondes; Daniel Souza Corrêa	
Páginas: 	33 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Preocupações com o aquecimento global, decorrentes do acréscimo da temperatura do planeta têm se destacado nos últimos anos. Poluentes como CO2, N2O e CH4 são campeões em relação à permanência na atmosfera devido às atividades antropogênicas, promovendo o acúmulo de gases do planeta. Materiais semicondutores são excelentes opções para aplicação na conversão fotocatalítica do CO2, visando a obtenção de produtos de valor agregado, a partir da formação de radicais gerados por exposição à radiação ultravioleta-visível. O Nb2 O5, destaca-se por possuir características de um semicondutor do tipo n, bandgap próximo a 3,1 eV, elevada área de superfície e porosidade. Uma maneira promissora de aplicação em foto conversão são nanofibras cerâmicas, devido anisotropia, que favorece os fenômenos de superfície. Para a obtenção de nanofibras pode-se empregar o processo de eletrofiação, o qual permite o controle da aparência, comprimento e porosidade. Portanto, o objetivo deste trabalho foi obter nanofibras de Nb2 O5 com a adição de tungstênio. As nanofibras na presença do aditivo foram avaliadas em relação à variação da concentração de tungstênio 1 a 10% (m/m) a partir do ácido tungstíco, empregando-se o método de eletrofiação seguido de tratamento térmico. No processamento por eletrofiação, foram encontrados os melhores parâmetros para concentração da matriz polimérica do polivinil álcool (PVA) e do precursor oxalato de nióbio. Em relação ao tratamento térmico, observou-se que a temperatura de 600 ºC e a taxa de tratamento térmico de (1ºC min-1) proporcionaram um controle da fase pura e a obtenção de nanofibras com diâmetros controlados. Dessa maneira, o presente trabalho possibilitou o desenvolvimento de nanofibras promissoras para que, futuramente, possam ser avaliadas como sistemas fotocatalisadores alternativos na conversão gasosa do CO2, um dos principais gases que constituem e atuam no efeito estufa.	
Palavras-Chave: 	Eletrofiação; Nanofibras; Pentóxido de nióbio; Tungstênio.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1159275/1/P-Obtencao-de-nanofibras-de-Nb2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (18326-1) - UPC - RA - DD - PROCI. 23/122 -  - 2023/132 - DIS