Data/hora: 16/05/2024 00:41:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Rondônia.	
Data corrente: 	26/02/2018	
Data da última atualização: 	01/03/2018	
Autoria: 	VIEIRA JUNIOR, J. R.; FERNANDES, C. de F.; MATOS, S. I.; SILVA, C. M. da; ANJOS, E. F. M. dos; FREIRE, T. C.; SANGI, S. C.	
Afiliação: 	JOSE ROBERTO VIEIRA JUNIOR, CPAF-Rondonia; CLEBERSON DE FREITAS FERNANDES, CNPAT; Sara Inácia Matos, Mestranda, Ciências Ambientais, Universidade Federal de Rondônia; Charly Martins da Silva, Mestrando, Ciências Ambientais, Universidade Federal de Rondônia; Elize Francisca Mesdes dos Anjos, FIMCA; Tamiris Chaves Freire, Bolsista, Embrapa Rondônia; Simone Carvalho Sangi, Mestranda, Ciências Ambientais, Universidade Federal de Rondônia.	
Título: 	Efeito do tratamento térmico de solo por solarizador para produção de mudas livres de nematoides: adaptação do modelo de Ghini.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2016.	
Páginas: 	23p.	
Série: 	(Embrapa Rondônia. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 79).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O equipamento denominado coletor solar ou solarizador adaptado, foi desenvolvido para desinfestar substratos utilizados para produção de mudas em viveiros, com o uso da energia solar. O coletor tem a finalidade de controlar as doenças causadas por micro-organismos habitantes do solo em substituição a produtos agrotóxicos que contaminam o ambiente e causam riscos aos seres humanos. Para o solarizador foram utilizadas chapas de aço galvanizado, dobradas na forma de tubos de 150 mm e 200 mm de diâmetro e tubo de PVC de 150 mm. Todos os tubos foram pintados com tinta fosca preta, paralelamente colocados numa caixa composta por tábua plainada de angelim com as seguintes dimensões: 2 cm x 105 cm x 100 cm para no fundo, 2 cm x 105 cm x 30 cm utilizadas nas laterais e ripas de angelim 1 cm x 2,5 cm x 100 cm para o encaixe das peças de vidro. A madeira foi impermeabilizada com massa tipo asfáltica nº 1. Três peças de vidro transparente de 03 mm x 44 cm x 103 cm foram colocadas sobre a parte superior da caixa, para a vedação, o fundo do solarizador foi revestido em três camadas: a primeira camada de mesma chapa de aço galvanizado com 20 mm x 105 cm x 100 cm, a segunda camada foi composta por uma manta térmica (forro para telhados) e a última camada, composta por uma placa de compensado de 6 mm x 105 cm x 100 cm. Os tubos foram preenchidos com substrato infestado de M. incognita (1000 ovos por litro de solo) e tratado por três dias. Os resultados demostraram que o tubo PVC foi o mais eficiente em concentrar e armazenar calor, chegando a 65 °C. Para o ensaio in vivo o substrato tratado recebeu mudas de feijão com 25 dias de idade, a testemunha foi o substrato infestado com uma suspensão de 500 ovos de M. incognita, foram dez repetições para cada tratamento. Após 30 dias foram avaliados e verificou-se que todos os tratamentos foram 100% eficientes para erradicar M. incognita do substrato. O coletor solar modificado é eficiente para tratar substratos infestados pelo nematoide-das-galhas e recomenda-se o uso de tubos em PVC 150 mm.	
Palavras-Chave: 	Controle de doenças; Mudas de viveiro; Nematóide-das-galhas; PVC pipe; Resistência vegetal; Solarization.	
Thesagro: 	Meloidogyne Incognita.	
Thesaurus Nal: 	temperature.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/173450/1/VieiraJunior-2016.pdf	
Registro original: 	Embrapa Rondônia (CPAF-RO)	
Exemplares: 	CPAF-RO - (17999-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS