Data/hora: 20/05/2024 08:46:40

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | SANTOS, A. R. dos.
Título: | Hidrolise da ureia em solos da Regiao Sul de Minas Gerais.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | Lavras: ESAL, 1989.
Páginas: | 57 p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Objetivou-se, com este estudo, caracterizar a cinetica de hidrolise da ureia em diferentes solos nas concentracoes de 100, 200, 400, 800, 1200 e 1600 mg N-ureia.g -1 solo, correlacionando os parametros cineticos - velocidade maxima de hidrolise (Vmax) e constante de Michaelis-Menten (Km) - com propriedades fisicas e quimicas dos solos, assim como avaliar o efeito da umidade (0, 20, 40, 60, 80 e 100% da capacidade da capacidade de retencao de agua) e da profundidade do solo (0-5, 5-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm) na taxa de hidrolise da ureia. E essencial ressaltar que uma rapida hidrolise da ureia pode viabilizar acentuadas perdas de nitrogenio por votatilizacao da amonia, enquanto reduzida hidrolise pode elevar as perdas de nitrogenio por lixiviacao da ureia, pelo fato desta ser bastante soluvel em agua e nao ser retida nos complexos de troca de solo. Observou-se que os onze solos estudados variaram grandemente na sua capacidade de hidrolisar a ureia com Vmax variando desde 11,5 mg N-NH+4. h-1. g-1 no solo Latossolo Vermelho-Amarelo a 71,4 mg N-nh+4. h-1. g-1 no solo Latossolo Roxo sob vegetacao de mata natural. Notadamente, verificou-se que Vmax correlacionou significativamente apenas com CTC a pH 7,0. O latossolo roxo sob cultura de pinus destacou-se pela baixa capacidade em hidrolisar a ureia quando comparado com outros Latossolos sob mata natural, eucalipto e milho, caracterizando destacado efeito do tipo de vegetacao. A variacao da umidade do solo causou efeito significativo na taxa de hidrolise da ...
Thesagro: | Hidrolise; Solo; Uréia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (578-1) - ADD - TS - -- - 89004 - SAN/89 - 1992.00057 - DIS