Data/hora: 14/05/2024 15:52:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	15/07/2010	
Data da última atualização: 	12/07/2011	
Autoria: 	SIMÕES, D.; FENNER, P. T.	
Afiliação: 	Danilo Simões; Paulo Torres Fenner.	
Título: 	Influência do relevo na produtividade e custos do harvester.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 38, n. 85, p. 107-114, mar. 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Entre as diversas variáveis que influenciam a operação de colheita de madeira está a declividade do relevo, a qual compromete a produtividade de máquinas florestais. Nesse experimento avaliou-se técnica
e economicamente o harvester na atividade de corte e processamento de eucalipto em relevo com diferentes classes de declividades. A análise técnica englobou um estudo de tempos e movimentos pelo método de tempo contínuo e a produtividade foi determinada através do volume em metros cúbicos de madeira
processada. A análise econômica englobou os parâmetros do custo operacional, custo de produção e rendimento energético. A análise dos dados evidenciou que a produtividade do harvester decresceu com o aumento do percentual de inclinação do relevo, resultando em uma produtividade por hora efetiva de trabalho de 18,72 a 39,71 m³sc, com custo operacional médio de US$ 78.78 por hora de trabalho.	
Palavras-Chave: 	Tempo; Variável.	
Thesagro: 	Floresta; Mecanização; Movimento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (47050-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS