Data/hora: 13/05/2024 19:34:19

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados; Embrapa Trigo.
Data corrente: | 18/12/1995
Data da última atualização: | 14/02/2000
Autoria: | LAGO, J. C.
Título: | Erodibilidade de um solo podzolico vermelho amarelo eutrofico, pelos metodos da chuva natural, simulador de chuvas e nomograma, no sertao de Pernambuco.
Ano de publicação: | 1981
Fonte/Imprenta: | Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco, 1981.
Páginas: | 78p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao Mestrado.
Conteúdo: | O presente trabalho foi realizado com o objetivo de determinar a erodibilidade de um solo Podzolico Vermelho Amarelo Eutrofico, localizado na Unidadede Execucao de Pesquisas (UEP), da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuaria (IPA), em Serra Talhada, alto sertao de Pernambuco,  utilizando os metodos de chuva natural, simulador de chuva de nomograma. A erodibilidade solo foi estimada com o emprego da equacao universal de perdas de solo e do nomograma de WISCHMEIER et alii (1971). Nos metodos da chuva natural e simulador de chuva, a erodibilidade do solo foi calculada atraves da relacao entre as perdas medias de solo e a erosividade das chuvas que as provocaram, corrigindo-se o fator LS. As perdas de solo foram coletadas em parcelas desprovidas de cobertura vegetal e preparadas no sentido do declive. As perdas medias anuais de solo, no periodo 1977/80, foram de 3,785 t/ha e as ocorridas nas chuvas simuladas apresentaram valor medio de 1, 226 t/ha. O valor medio anual do indice de erosividade das chuvas naturais, periodo 1958/79, e o indice das chuvas simuladas foram de 550 e 188,060, respectivamente.O comportamento similar foi observado entre as perdas medias ocorridas nos dois metodos diretos, sendo que tanto as perdas medias de solo com a erosividade de chuva similada corresponderam a, aproximadamente, um terco das verificadas em condicoes naturais. Isso significa que com a aplicacao de chuvas simuladas num total de 550 unidades de erosividade, perdas de solo esperadas apresentariam valores medios bem proximos dos constatados em condicoes naturais. Os valores medios da erodibilidade obtidos pelos metodos diretos foram de 0,0154 0,0220, respectivamente para a chuva natural e simulador de chuva. Estes baixos valores foram devidos, principalmente, a permeabilidade rapida (70 mm/h de infiltracao basica) apresentada pelo solo estudado. No metodo nomografico foram utilizados cinco parametros para avaliar a erodibilidade do solo, quais sejam: Percentagem de areia muito fina+silte (0,05-0,10 mm), percentagem de areia (0,10-2,00 mm), teor de materia organica, estrutura e permeabilidade do solo. A estimativa da erodibilidade atraves deste metodo mostrou-se pouco satisfatoria pois, o valor medio obtido, fator K=0,156, foi superestimado em cerca de dez vezes, no seu valor real.
Palavras-Chave: | Nitosols; Podzolico vermelho-amarelo eutrofico.
Thesagro: | Chuva; Erosão; Simulador de Chuva; Solo.
Thesaurus Nal: | Luvisols; rain; water erosion.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

CPAC - (16182-1) - ADD - TS - -- - T047/81 - LAG - T047/81 - DIS
CNPT - (30031-1) - ADD - TS - -- - TS-0451 -  - 0451 - DIS